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1. 
Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) разработан на основе рабочей программы общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.05 Основы геодезии. 
ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по общепрофессиональной учебной дисциплине ОП.05 Основы геодезии для профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства в форме дифференцированного зачета, который проводится по окончании изучения рабочей программы (во II семестре). 
	Целью использования комплекта оценочных материалов является определение уровня образовательных результатов обучающихся, установленных рабочей программой по общепрофессиональной учебной дисциплине ОП.05 Основы геодезии. Результаты освоения программы по общепрофессиональной учебной дисциплине ОП.05 Основы геодезии, представляющие собой формируемые общие компетенции федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
1. Матрица соответствия оценочных материалов индикаторам сформированности компетенции
	Код, наименование компетенции
	Наименование индикаторов сформированности компетенций
	Семестр
	№ задания

	ПК 1.1. Производить разбивку территории в соответствии с разбивочным чертежом
	1. Подбирает методы разбивки и переноса проекта в натуру с учётом рельефа и условий участка. 2. Обосновывает выбор геодезических приборов для выполнения разбивочных работ.
	2
	2, 5, 6, 10, 15

	ПК 2.1. Читать и понимать рабочую документацию; применять современные технологии при проведении работ по благоустройству
	3. Читает топографические планы и карты, интерпретирует условные знаки. 4. Применяет знания о способах планировки горизонтальных и вертикальных поверхностей.
	2
	6, 12

	ПК 2.3. Пользоваться измерительными инструментами и приборами при производстве работ
	5. Применяет теодолит, нивелир, рулетку (дальномер) для выполнения измерений. 6. Выполняет поверки приборов и контролирует точность измерений.
	2
	4, 7, 8, 9, 11, 13

	ПК 3.4. Пользоваться специальными приборами при перенесении проектов в натуру; закреплять границы элементов ландшафтного дизайна на местности
	7. Применяет специальные приборы и методы для переноса проекта ландшафтного дизайна в натуру. 8. Закрепляет точки геодезической сети на местности.
	2
	10, 15

	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	9. Классифицирует масштабы, виды геодезических сетей и съёмок для решения профессиональных задач. 10. Устанавливает причинно-следственные связи между точностью измерений и качеством разбивочных работ.
	2
	1, 5, 10, 12

	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации
	11. Интерпретирует графическую и текстовую информацию (топографические планы, карты) для решения задач. 12. Анализирует погрешности измерений и способы их минимизации.
	2
	3, 8

	ОК 03. Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
	13. Применяет современную научную и профессиональную геодезическую терминологию.
	2
	3, 9

	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата
	14. Обосновывает применение ресурсосберегающих технологий при выполнении геодезических и разбивочных работ. 15. Учитывает климатические особенности региона (глубина промерзания грунта, рельеф) при разбивке объектов.
	2
	7, 11, 14, 15

	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке
	16. Корректно использует базовую геодезическую терминологию (горизонталь, заложение, высота сечения, дирекционный угол, румб, азимут, нивелирование) при описании процессов и работе с профессиональной документацией.
	2
	3, 8

	ОК 10. Формировать личность, способную свободно ориентироваться и принимать решения в быстроизменяющихся условиях
	17. Моделирует применение геодезических знаний для решения профессиональных задач (разбивка спортивного газона, дорожно-тропиночной сети в условиях сложного рельефа).
	2
	15



Тестовые задания
Форма проведения: письменное тестирование. 
Общее количество заданий: 15. Два варианта. 
Время выполнения: 45 минут.
Дополнительные материалы и оборудование (заполняется при необходимости): 
бумага, ручка, калькулятор. 
Особые условия (для лиц с ОВЗ и инвалидов): увеличение шрифта тестовых материалов, использование программ экранного доступа, увеличение времени выполнения на 30 минут.
При оценивании итоговых результатов теста учитывается выполнение предусмотренных рабочей программой практических работ. В случае невыполнения 50 % практических работ, максимальная оценка не может превышать балл «неудовлетворительно».

[bookmark: _GoBack]
ВАРИАНТ 1
Задание 1. * Формируемая ОК: ОК 01. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: расположите масштабы топографических планов в порядке увеличения детальности изображения местности (от менее детального к более детальному). Запишите последовательность цифр без пробелов. 
Текст задания:
1. 1:10 000
1. 1:500
1. 1:2 000
1. 1:5 000
	Поле для ответа
	
	
	
	



Задание 2. * Формируемая ПК: ПК 1.1.
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между формой записи масштаба и её примером. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Форма записи масштаба
	Пример

	1) Численный масштаб
	А) 1:500

	2) Именованный масштаб
	Б) «в 1 см — 5 м»

	3) Графический масштаб
	В) Линейный или поперечный масштаб на плане




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	



Задание 3. ** Формируемая ОК: ОК 09. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: напишите связный ответ объёмом 3–4 предложения, используя профессиональную геодезическую терминологию. 
Текст задания: объясните, что такое горизонталь на топографическом плане. Дайте определения понятиям «высота сечения рельефа» и «заложение». Как эти параметры связаны между собой?

	Поле для ответа
	






Задание 4. * Формируемая ПК: ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: выберите один правильный вариант и кратко (1–2 предложения) объясните свой выбор. 
Текст задания: при выполнении геодезической съёмки мастер перед началом работы обязательно выполняет поверки теодолита. Какова главная цель этого действия? 
А) Увеличить дальность измерения расстояний. 
Б) Убедиться в правильном геометрическом соотношении осей и частей прибора для обеспечения точности угловых измерений. 
В) Откалибровать прибор для работы при минусовых температурах.

	Поле для ответа
	



	Обоснование
	





Задание 5. ** Формируемая ОК: ОК 01; ПК 1.1. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов и обоснованием. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: выберите два правильных ответа из четырёх. Кратко объясните выбор. Текст задания: Какие факторы необходимо учитывать при разбивке садово-паркового объекта на местности в условиях Пермского края? 
А) Рельеф местности и гидрогеологические условия.
 Б) Только эстетические предпочтения заказчика. 
В) Климатические особенности (глубина промерзания грунта, уровень снежного покрова). Г) Цвет существующих построек.
	Поле для ответа
	



	Обоснование
	





Задание 6. * Формируемая ПК: ПК 2.1. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между геодезическим прибором и его основным назначением. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Геодезический прибор
	Основное назначение

	1) Теодолит
	А) Измерение горизонтальных и вертикальных углов

	2) Нивелир
	Б) Определение превышений между точками

	3) Рулетка (дальномер)
	В) Измерение длин линий




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	



Задание 7. * Формируемая ОК: ОК 07; ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: расположите этапы выполнения теодолитной съёмки в правильной хронологической последовательности. Запишите последовательность букв. 
Текст задания: 
А) Камеральная обработка результатов и составление плана.
 Б) Рекогносцировка и закрепление точек теодолитного хода.
 В) Полевые измерения (углов и длин сторон). 
Г) Вычислительная обработка теодолитного хода.
	Поле для ответа
	
	
	
	



Задание 8. ** Формируемая ОК: ОК 02; ПК 2.3. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: напишите короткий связный ответ объёмом 3–4 предложения.
 Текст задания: объясните, в чём заключается сущность геометрического нивелирования. Почему этот метод является основным при вертикальной планировке участков под спортивные газоны?
	Поле для ответа
	




Задание 9. * Формируемая ПК: ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: выберите один правильный вариант и кратко объясните свой выбор. 
Текст задания: если дирекционный угол линии составляет 45°, то в какой четверти находится эта линия и каково значение её румба? А) I четверть, румб СВ: 45°. Б) II четверть, румб ЮВ: 45°. В) III четверть, румб ЮЗ: 45°.
	Поле для ответа
	



	Обоснование
	






Задание 10. * Формируемая ОК: ОК 01; ПК 3.4. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов и обоснованием.
 Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: выберите два правильных ответа из четырёх. Кратко объясните выбор. Текст задания: Какие способы применяются для перенесения проекта ландшафтного дизайна в натуру при разбивке цветников регулярной формы? 
А) Метод прямоугольных координат (метод перпендикуляров).
 Б) Метод «на глаз». 
В) Метод полярных координат. 
Г) Метод случайных точек.
	Поле для ответа
	



	Обоснование
	






Задание 11. * Формируемая ОК: ОК 07; ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: расположите этапы вертикальной планировки участка в правильной последовательности. Запишите последовательность букв. 
Текст задания: 
А) Построение картограммы земляных работ. 
Б) Создание проекта вертикальной планировки (проектные отметки). 
В) Топографическая съёмка участка (получение существующего рельефа). 
Г) Расчёт объёмов земляных работ (баланс выемки и насыпи).
	Поле для ответа
	
	
	
	



Задание 12. * Формируемая ОК: ОК 01; ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между формой рельефа и способом её изображения на плане. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Форма рельефа
	Изображение на плане

	1) Гора (холм)
	А) Замкнутые горизонтали с бергштрихами наружу

	2) Котловина
	Б) Замкнутые горизонтали с бергштрихами внутрь

	3) Хребет
	В) Горизонтали с выпуклостью в сторону понижения

	4) Лощина
	Г) Горизонтали с выпуклостью в сторону повышения




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	



Задание 13. * Формируемая ПК: ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием.
 Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: выберите один правильный вариант и кратко объясните свой выбор. 
Текст задания: что такое уклон линии на местности и как он определяется по топографическому плану? А) Отношение превышения к горизонтальному заложению, выраженное в промилле или процентах. Б) Разность абсолютных высот двух точек. В) Длина линии на местности.
	Поле для ответа
	

	Обоснование
	



Задание 14. ** Формируемая ОК: ОК 07; ПК 1.1.
 Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов и обоснованием.
 Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: выберите два правильных ответа из четырёх. Кратко объясните выбор. Текст задания: Какие принципы бережливого производства и ресурсосбережения можно применить при выполнении геодезических работ на объекте ландшафтной архитектуры? А) Оптимальное планирование маршрутов движения между точками для экономии времени. 
Б) Использование только импортного оборудования.
 В) Минимизация повторных измерений за счёт тщательной организации полевого этапа. Г) Увеличение количества приборов для ускорения работы.
	Поле для ответа
	



	Обоснование
	





Задание 15. * Формируемая ПК: ПК 1.1, ОК 01.
Тип: профессиональная ситуационная задача (открытый ответ). 
Время выполнения: 5 минут. 
Инструкция: напишите аргументированный ответ объёмом 4–5 предложений. 
Текст задания: Мастеру поручено выполнить разбивку спортивного газона на участке со сложным рельефом (уклон более 3%). Опираясь на знания по геодезии, обоснуйте, какие геодезические приборы и методы необходимо применить для обеспечения требуемого уклона поверхности газона для отвода воды, и почему недостаточно использовать только рулетку?

	Поле для ответа

	












ВАРИАНТ 2
Задание 1. * Формируемая ОК: ОК 01.
 Тип: закрытый на установление последовательности.
 Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: расположите виды геодезических сетей в порядке уменьшения их точности и назначения (от наиболее точной к менее точной). Запишите последовательность цифр без пробелов. 
Текст задания:
1. Сеть сгущения.
1. Государственная геодезическая сеть (ГГС).
1. Съёмочная геодезическая сеть.
	Поле для ответа
	
	
	



Задание 2. * Формируемая ПК: ПК 1.1. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между видом геодезической съёмки и её основным назначением в ландшафтном строительстве. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Вид геодезической съёмки
	Основное назначение

	1) Теодолитная съёмка
	А) Создание плановой основы, получение контурной ситуации

	2) Тахеометрическая съёмка
	Б) Одновременное получение плана и рельефа

	3) Нивелирование поверхности
	В) Получение высотных характеристик для вертикальной планировки




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	




Задание 3. ** Формируемая ОК: ОК 09. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: напишите связный ответ объёмом 3–4 предложения, используя профессиональную геодезическую терминологию. 
Текст задания: в чём заключается сущность прямой и обратной геодезических задач? Приведите примеры их практического применения при разбивке садово-паркового объекта.
	Поле для ответа
	






Задание 4. * Формируемая ПК: ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: выберите один правильный вариант и кратко (1–2 предложения) объясните свой выбор. 
Текст задания: при устройстве дорожно-тропиночной сети мастер использует нивелир для контроля высотных отметок. Какова главная цель геометрического нивелирования в этом случае? 
А) Определение горизонтальных углов между направлениями. 
Б) Определение превышений между точками для обеспечения проектного уклона дорожки. 
В) Измерение расстояний между точками.

	Поле для ответа
	
	

	Обоснование
	

	



Задание 5. ** Формируемая ОК: ОК 01; ПК 1.1. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов и обоснованием. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: выберите два правильных ответа из четырёх. Кратко объясните выбор. Текст задания: Какие факторы влияют на точность разбивочных работ при переносе проекта малых архитектурных форм (МАФ) в натуру? 
А) Точность исходных геодезических пунктов. 
Б) Время суток выполнения работ.
 В) Качество геодезических приборов и методика измерений. 
Г) Цвет материалов МАФ.

	Поле для ответа
	

	Обоснование
	




Задание 6. * Формируемая ПК: ПК 2.1. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между условным знаком на топографическом плане и объектом ландшафтного строительства. Запишите пары (цифра — буква).
Текст задания:
	Условный знак
	Объект ландшафтного строительства

	1) Пунктирная линия с точками
	А) Дорожка с твёрдым покрытием

	2) Зелёный фон с условными знаками деревьев
	Б) Массив древесных насаждений

	3) Горизонтали с подписями высот
	В) Рельеф местности




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	



Задание 7. * Формируемая ОК: ОК 07; ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: расположите этапы выполнения геометрического нивелирования на станции в правильной последовательности. Запишите последовательность букв. 
Текст задания:
 А) Взятие отсчёта по задней рейке.
 Б) Установка нивелира в рабочее положение (приведение оси уровня в горизонтальное положение). 
В) Вычисление превышения.
 Г) Взятие отсчёта по передней рейке.
	Поле для ответа
	
	
	



Задание 8. ** Формируемая ОК: ОК 02; ПК 2.3. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: напишите короткий связный ответ объёмом 3–4 предложения. 
Текст задания: Какие виды погрешностей возникают при линейных измерениях рулеткой? Как мастер может минимизировать их влияние при разбивке садово-паркового объекта?
	Поле для ответа
	




Задание 9. * Формируемая ПК: ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: выберите один правильный вариант и кратко объясните свой выбор. 
Текст задания: если румб линии составляет ЮЗ: 30°, то каков дирекционный угол этой линии? А) 30°. Б) 150°. В) 210°. Г) 330°.
	Поле для ответа
	

	Обоснование
	




Задание 10. * Формируемая ОК: ОК 01; ПК 3.4. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов и обоснованием. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: выберите два правильных ответа из четырёх. Кратко объясните выбор. Текст задания: Какие способы закрепления точек геодезической сети применяются на местности при разбивке садово-паркового объекта? 
А) Деревянные колья с гвоздями. 
Б) Бумажные флажки. 
В) Металлические марки и реперы, бетонные монолиты.
 Г) Меловые отметки на асфальте.

	Поле для ответа
	

	Обоснование
	




Задание 11. * Формируемая ОК: ОК 07; ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: расположите этапы вычислительной обработки теодолитного хода в правильной последовательности. Запишите последовательность букв.
 Текст задания: 
А) Увязка координат и вычисление координат точек хода.
 Б) Вычисление дирекционных углов и румбов сторон хода. 
В) Вычисление невязок и их распределение. 
Г) Вычисление горизонтальных проложений сторон хода.

	Поле для ответа
	
	
	
	



Задание 12. * Формируемая ОК: ОК 01; ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между типом нивелира и его особенностью применения. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Тип нивелира
	Особенность применения

	1) Оптический нивелир
	А) Классический метод, требует визуального совмещения уровней

	2) Электронный (цифровой) нивелир
	Б) Автоматическое считывание отсчётов по штрихкодовой рейке

	3) Лазерный (ротационный) нивелир
	В) Формирование лазерной плоскости для больших площадей





	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	



Задание 13. * Формируемая ПК: ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время выполнения: 2 минуты. 
Инструкция: выберите один правильный вариант и кратко объясните свой выбор.
 Текст задания: что такое высота сечения рельефа и от чего она зависит при составлении топографического плана? 
А) Расстояние по горизонтали между соседними горизонталями; зависит от масштаба плана и характера рельефа. 
Б) Абсолютная отметка точки. 
В) Превышение между двумя точками.
	Поле для ответа
	

	Обоснование
	




Задание 14. ** Формируемая ОК: ОК 07; ПК 1.1. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов и обоснованием. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: выберите два правильных ответа из четырёх. Кратко объясните выбор. Текст задания: Какие экологические требования необходимо соблюдать при проведении геодезических работ на объекте ландшафтной архитектуры? 
А) Минимизация повреждения существующих зелёных насаждений при закладке точек.
 Б) Удаление всей растительности на участке съёмки. 
В) Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.
 Г) Использование только тяжёлой техники.

	Поле для ответа
	

	Обоснование
	




Задание 15. * Формируемая ПК: ПК 1.1, ОК 01. Тип: профессиональная ситуационная задача (открытый ответ). Время выполнения: 5 минут. Инструкция: напишите аргументированный ответ объёмом 4–5 предложений. Текст задания: Мастеру поручено выполнить разбивку дорожно-тропиночной сети сложной конфигурации в парке. Опираясь на знания по геодезии, обоснуйте, какие методы разбивки (метод перпендикуляров, полярных координат, створов) целесообразно применить для разных участков сети, и как обеспечить точность сопряжения элементов?

	Поле для ответа

	


















Ключи и критерии оценивания
Таблица ключей (Вариант 1 / Вариант 2)
	№
	Тип
	Ответ (В1)
	Ответ (В2)
	Критерии (макс. балл)

	1
	Послед.
	1432 (1:10000 → 1:5000 → 1:2000 → 1:500)
	213 (ГГС → сеть сгущения → съёмочная)
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	2
	Соответ.
	1-А, 2-Б, 3-В
	1-А, 2-Б, 3-В
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	3
	Разверн.
	Горизонталь — линия равных высот на плане. Высота сечения — превышение между соседними горизонталями. Заложение — горизонтальное расстояние между горизонталями. Связь: чем меньше заложение, тем круче склон.
	Прямая задача: по координатам двух точек вычисляют дирекционный угол и расстояние. Обратная: по известному дирекционному углу и расстоянию от одной точки определяют координаты второй. Применение: разбивка осей МАФ, дорожек.
	2 б. — 3+ факта + термины. 1 б. — 2 факта. 0 б. — ошибки

	4
	Комбин.
	Б. Обоснование: Поверки выявляют и устраняют геометрические несоответствия осей прибора (главное условие — вертикальность основной оси), что обеспечивает точность измерений углов.
	Б. Обоснование: Нивелир предназначен для определения превышений, что необходимо для контроля проектных уклонов дорожки и отвода воды.
	2 б. — выбор + обоснование. 1 б. — только выбор. 0 б. — неверно

	5
	Множ.
	А, В. Обоснование: Рельеф определяет дренаж и устойчивость конструкций; климат (промерзание) влияет на глубину заложения фундаментов МАФ и дорожек.
	А, В. Обоснование: Точность исходных пунктов задаёт основу, а качество приборов и методика измерений определяют фактическую точность разбивки.
	2 б. — 2 ответа + обоснование. 1 б. — 1 ответ. 0 б. — неверно

	6
	Соответ.
	1-А, 2-Б, 3-В
	1-А, 2-Б, 3-В
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	7
	Послед.
	БВАГ (Рекогносцировка → Полевые → Вычисления → Камералка)
	БАГВ (Установка → Задняя рейка → Передняя рейка → Вычисление)
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	8
	Разверн.
	Геометрическое нивелирование — определение превышений по отсчётам по рейкам при горизонтальном луче визирования. Для спортивных газонов важно обеспечить равномерный уклон для отвода воды, что достигается только точным контролем высотных отметок нивелиром.
	Погрешности: инструментальные (неверная длина рулетки), личные (ошибки визирования), внешние (температура, провисание). Минимизация: компарирование рулетки, введение поправок, измерение «от себя и к себе», соблюдение методики.
	2 б. — суть + применение. 1 б. — только суть. 0 б. — ошибки

	9
	Комбин.
	А. Обоснование: Дирекционный угол 45° находится в I четверти (0°–90°), румб совпадает с дирекционным углом и имеет направление СВ.
	В. Обоснование: Румб ЮЗ: 30° соответствует III четверти (180°–270°). Дирекционный угол = 180° + 30° = 210°.
	2 б. — выбор + обоснование. 1 б. — только выбор. 0 б. — неверно

	10
	Множ.
	А, В. Обоснование: Метод перпендикуляров — от базовой линии, метод полярных координат — от точки и направления. Оба обеспечивают высокую точность регулярных форм.
	А, В. Обоснование: Деревянные колья — временное закрепление, металлические марки и бетонные монолиты — долговременное закрепление опорных точек геодезической сети.
	2 б. — 2 ответа + обоснование. 1 б. — 1 ответ. 0 б. — неверно

	11
	Послед.
	ВБГА (Съёмка → Проект → Расчёт → Картограмма)
	БГВА (Дир. углы → Проложения → Невязки → Координаты)
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	12
	Соответ.
	1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г
	1-А, 2-Б, 3-В
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	13
	Комбин.
	А. Обоснование: Уклон i = h/d (превышение / заложение), выражается в ‰ или %. Определяется по плану как отношение высоты сечения к заложению.
	А. Обоснование: Высота сечения — превышение между соседними горизонталями. Зависит от масштаба плана и характера рельефа (равнинный/горный).
	2 б. — выбор + обоснование. 1 б. — только выбор. 0 б. — неверно

	14
	Множ.
	А, В. Обоснование: Оптимальные маршруты экономят время и ресурсы; минимизация повторных измерений снижает трудозатраты и износ приборов.
	А, В. Обоснование: Сохранение зелёных насаждений — экологическое требование; соблюдение ОТ и ТБ — обязательное условие работ.
	2 б. — 2 ответа + обоснование. 1 б. — 1 ответ. 0 б. — неверно

	15
	Ситуац.
	Для обеспечения уклона 3% необходим нивелир (оптический или лазерный) для контроля высотных отметок по сетке квадратов или поперечникам. Рулетка измеряет только расстояния, но не превышения. Применяют метод геометрического нивелирования поверхности с последующей вертикальной планировкой.
	Для прямых участков — метод створов и перпендикуляров; для криволинейных — метод полярных координат от опорных точек. Точность сопряжения обеспечивается замкнутой опорной сетью и обязательными контрольными измерениями.
	3 б. — верный подбор приборов + обоснование. 2 б. — общий ответ без терминов. 1 б. — частичный ответ. 0 б. — отсутствие ответа или грубые ошибки



Оценивание заданий с развернутым ответом
Критерии оценки:
1. Правильность ответа — отсутствие фактических и геодезических ошибок.
1. Полнота ответа — раскрытие объёма используемых понятий, наличие требуемого количества фактов/примеров.
1. Обоснованность ответа — наличие аргументов, связывающих теорию с профессиональной ситуацией.
1. Логика изложения — грамотная, последовательная структура текста, использование профессиональной геодезической терминологии.
1. Сопоставимость с эталонным ответом — соответствие ключевым смысловым единицам, указанным в таблице ключей.

Схема перевода в оценку по 5-балльной шкале
Максимальный первичный балл за каждый вариант — 25 баллов.
	Первичный балл
	Оценка по 5-балльной системе
	Уровень освоения компетенций

	22–25
	5 (отлично)
	Профессиональный (самостоятельное решение задач)

	17–21
	4 (хорошо)
	Продвинутый (с незначительными недочётами)

	12–16
	3 (удовлетворительно)
	Базовый (понимание теории, трудности в практике)

	0–11
	2 (неудовлетворительно)
	Недостаточный (ПК не сформированы)




