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Пояснительная записка
Методические рекомендации разработаны для обучающихся по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства с целью обеспечения единого подхода к организации практической подготовки.
Цель рекомендаций: формирование у будущих мастеров комплекса общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК), необходимых для эффективной координации работы бригады, рациональной организации технологических процессов выращивания растений и контроля качества выполняемых агротехнических мероприятий.
Задачи:
· систематизировать теоретические знания о биологических особенностях культур;
· отработать навыки планирования сезонных графиков работ и распределения трудовых ресурсов;
· сформировать умения по расчету норм расхода посадочного материала, удобрений, средств защиты растений (СЗР) и ГСМ;
· научить применять методы оперативного управления бригадой, включая постановку задач, инструктаж персонала и контроль соблюдения технологий;
· закрепить алгоритмы действий при возникновении нештатных ситуаций (погодные аномалии, массовое поражение вредителями).
Особое внимание уделяется специфике координационной функции мастера — переходу от исполнительской роли к управленческой. Рекомендации охватывают полный производственный цикл: от предпосадочной подготовки почвы и закладки маточников до финального формирования ландшафтного объекта и передачи его заказчику. Включены разделы по ведению исполнительной документации и основам трудового законодательства применительно к управлению малым коллективом.








Практическая работа № 1
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составление системы полива на объектах ландшафтного строительства. Схемы полива, их конструктивные элементы. 
Время выполнения: 2 академических часа
Форма организации: индивидуальная или в малых группах (2–3 человека)
Цель: сформировать у обучающихся практические навыки составления схемы системы полива для объекта ландшафтного строительства и подбора её конструктивных элементов.
Задачи:
1. Изучить виды систем полива (ручной, полуавтоматический, автоматический) и области их применения.
2. Различать схемы дождевального, капельного и комбинированного полива по конструктивным элементам.
3. Составить схему полива заданного объекта с указанием зон, трубопроводов и поливочного оборудования.
4. Подобрать конструктивные элементы системы полива с учётом характеристик объекта.

Обеспечение занятия
Материалы и оборудование:
· План участка (задание преподавателя) в формате А3 или А4 — каждому обучающемуся;
· Каталоги поливочного оборудования (печатные или электронные) с характеристиками дождевателей, капельной трубки, клапанов, фитингов;
· Линейка, циркуль, цветные карандаши или маркеры;
· Калькулятор;
· Таблицы норм полива для газонов, цветников, кустарников;
· Персональный компьютер (при наличии) с программой для черчения или графическим редактором — для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Нормативные документы:
· Свод правил Ассоциации «РОСА» (требования к проектированию и монтажу систем автоматического полива на объектах садово-паркового и ландшафтного строительства). 

Краткие теоретические сведения
Виды систем полива: 
	Признак
	Ручной полив
	Полуавтоматический
	Автоматический

	Управление
	Вручную через гидранты и шланг
	Программируемые дождевальные установки
	Контроллер + датчики влажности и дождя

	Трубы
	ПНД на глубине 30 см, гидранты через 30 м
	ПНД под землёй, монтируются дождеватели
	ПНД 20–60 мм на глубине 20–30 см

	Стоимость
	Низкая
	Средняя
	Высокая

	Применение
	Малые участки
	Средние участки
	Большие и средние объекты


Конструктивные элементы автоматической системы полива: 
· Источник воды — городской водопровод, скважина, колодец, накопительная ёмкость, дождевая вода.
· Насосная станция — создаёт рабочее давление 4–6 бар.
· Накопительная ёмкость — обеспечивает постоянный запас воды, при необходимости подогрев.
· Магистральный трубопровод — подаёт воду от источника до зон полива (трубы ПНД).
· Распределительный трубопровод — разводит воду внутри зоны полива.
· Электромагнитные клапаны — открывают и закрывают подачу воды в зоны; устанавливаются в поливочных коробах под землёй.
· Дождеватели — бывают роторные (радиус 11–20 м, для больших площадей) и веерные/статические (радиус до 5 м, для малых участков и клумб). 
· Капельная трубка — подаёт воду дозированно к корням растений; шаг капельниц 15–50 см, расход 2 л/ч на капельницу. 
· Контроллер (пульт управления) — «мозг» системы, программирует время и продолжительность полива по зонам.
· Метеодатчики — датчик дождя, датчик влажности почвы — отключают полив при дожде или достаточной влажности.
· Гидророзетки (гидранты) — для ручного полива, наполнения водоёмов, мойки дорожек.
· Фильтр — для защиты капельниц от засорения (обязателен в капельном поливе).
· Редуктор давления — для зон капельного полива (рабочее давление до 2 бар).
Правила расстановки дождевателей: 
· Дождеватели устанавливаются по схеме «головка к головке» — каждый дождеватель должен «добивать» до основания соседнего для 100% перекрытия.
· Для прямоугольных участков — квадратная схема расстановки; для участков иной формы — треугольная. 
· Роторные и веерные дождеватели нельзя устанавливать в одной зоне полива (разная интенсивность). 

Задание для выполнения
Вариант 1 (базовый уровень). Дан план участка 20×30 м. На участке: газон (≈400 м²), цветник (≈20 м²), живая изгородь по периметру (≈50 пог. м), источник воды — городской водопровод с давлением 3 бар.
Порядок выполнения:
Шаг 1. Анализ объекта (30 мин)
Изучите план участка. Определите:
· Зоны полива: газон, цветники, кустарники/живая изгородь, деревья.
· Для каждой зоны выберите тип полива: дождевание (газон), капельный полив (цветники, живая изгородь, деревья) или комбинированный. 
· Обоснуйте выбор типа полива для каждой зоны (1–2 предложения).
Шаг 2. Разделение на зоны полива (30 мин)
Разделите участок на зоны полива с учётом:
· Однотипности оборудования в зоне (роторные и веерные дождеватели — в разных зонах).
· Расхода воды источника: сумма расходов дождевателей в одной зоне не должна превышать производительность источника.
· Для капельных зон выделяется отдельная зона с пониженным давлением (через редуктор).
Оформите результат в таблице:
	№ зоны
	Назначение зоны
	Тип полива
	Тип дождевателей/капельной линии

	1
	Газон
	Дождевание
	Роторные

	2
	...
	...
	...


Шаг 3. Расстановка дождевателей и капельных линий (60 мин)
На плане участка (или его копии) нанесите:
· Места установки дождевателей — кружками с указанием радиуса полива.
· Линии капельной трубки — пунктиром у цветников и живой изгороди.
· Маршрут магистрального трубопровода — сплошной линией от источника воды.
· Места установки электромагнитных клапанов в поливочных коробах — прямоугольниками.
· Место установки контроллера — рядом с источником воды и электропитанием.
· Места установки метеодатчиков.
При расстановке дождевателей соблюдайте правило перекрытия «головка к головке».
Шаг 4. Подбор конструктивных элементов 
Заполните спецификацию оборудования:
	Наименование элемента
	Назначение
	Колво
	Основные характеристики

	Труба ПНД 32 мм
	Магистральный трубопровод
	___ м
	Давление 6 бар

	Труба ПНД 25 мм
	Распределительный трубопровод
	___ м
	Давление 6 бар

	Роторный дождеватель
	Полив газона, зона 1
	___ шт.
	Радиус 8–11 м, сектор 90–360°

	...
	...
	...
	...


Используйте каталоги оборудования (Rain Bird, Hunter, Irritrol и др.) или сводные таблицы, предоставленные преподавателем.
Шаг 5. Оформление пояснительной записки 
К схеме полива составьте краткую пояснительную записку, включающую:
1. Характеристику источника воды (давление, дебит).
2. Описание зон полива и обоснование выбора типа полива.
3. Перечень конструктивных элементов с указанием их функций.
4. Режим полива: рекомендуемое время и частота для каждой зоны.

Контрольные вопросы
1. Назовите три основных вида систем полива и укажите их различия.
2. Перечислите конструктивные элементы автоматической системы полива.
3. Чем роторные дождеватели отличаются от веерных и в каких случаях их применяют?
4. Почему роторные и веерные дождеватели нельзя размещать в одной зоне полива?
5. Для каких зон объекта целесообразно применять капельный полив и почему?
6. Какое рабочее давление требуется для системы дождевального полива и для капельного?
7. Каково назначение электромагнитных клапанов и где они устанавливаются?
8. Что обеспечивает метеодатчик и как он влияет на работу системы?





















Практическая работа № 2
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составление схемы полива по заданной спецификации. 
Время выполнения: 2 академических часа
Цель работы
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции по проектированию системы полива на объектах ландшафтного строительства: умение читать спецификацию, подбирать элементы системы, рассчитывать параметры и составлять схему с учётом биологических потребностей растений и особенностей участка.

Задачи
· Научиться анализировать исходные данные (спецификацию, план участка, ассортимент растений).
· Освоить подбор оборудования для разных типов полива (капельный, спринклерный, ручной).
· Развить навык составления схемы полива с обозначением конструктивных элементов.
· Отработать оформление технической документации (ведомость, условные обозначения, пояснения).
· Сформировать умение обосновывать выбор схемы с точки зрения экономии воды и потребностей культур.

Ход работы (пошагово)
Шаг 1. Анализ исходных данных 
Обучающийся изучает:
· План участка: площадь, рельеф, зоны с разной освещённостью.
· Спецификацию: перечень растений, их нормы полива (л/м² или л/растение), периоды наибольшей потребности во влаге.
· Тип почвы и глубину залегания грунтовых вод (если есть).
Задание: заполнить таблицу «Потребности растений в воде»:
	Растение
	Норма полива (л)
	Периодичность
	Особенности (чувствительность к переувлажнению, засухе)

	...
	...
	...
	...


Шаг 2. Выбор типа полива по зонам 
На плане выделяются зоны:
· Газон — спринклерный полив.
· Цветники — капельный или микродождевание.
· Крупные кустарники и деревья — прикорневой капельный полив или поливочные кольца.
Задание: на плане участка нанести цветовые зоны и подписать тип полива. Для каждой зоны указать обоснование (например, «газон требует равномерного увлажнения по всей площади — спринклеры»).
Шаг 3. Подбор оборудования и конструктивных элементов 
По спецификации подбираются:
· Источник воды (водопровод, резервуар, скважина).
· Насосная группа (если требуется).
· Фильтры (сетчатые, дисковые).
· Трубопроводы (ПНД, ПВХ).
· Запорная арматура (краны, клапаны).
· Поливные элементы (спринклеры, капельницы, форсунки).
· Контроллер/таймер (если предусмотрено).
Задание: составить ведомость материалов (наименование, количество, диаметр/тип). Использовать шаблон:
	Наименование
	Кол-во
	Единица
	Примечание (зона, назначение)

	...
	...
	...
	...


Шаг 4. Составление схемы полива 
На копии плана участка наносится схема:
· Магистральные и распределительные трубопроводы.
· Узлы подключения, фильтры, клапаны.
· Расстановка поливных элементов с привязкой к растениям.
· Условные обозначения (легенда).
Требования к оформлению:
· Масштаб сохраняется.
· Легенда содержит все символы.
· Стрелки указывают направление потока воды.
· Подписаны диаметры труб и типы соединений.
Для обучающихся с ОВЗ допускается упрощённая схема (блок-схема) с пояснениями вместо детального чертежа.
Шаг 5. Расчёт базовых параметров 
Рассчитать:
· Суммарный расход воды (Q, л/ч): сумма расходов всех поливных элементов.
· Продолжительность полива (t, ч): объём воды / расход.
· Необходимый напор (если есть перепад высот).
Формула: Qобщ=∑(qi⋅ni)Qобщ​=∑(qi​⋅ni​), где qiqi​ — расход одного элемента, nini​ — количество.
Задание: записать расчёты и сделать вывод: «Система обеспечивает требуемый объём полива за X часов при расходе Y л/ч».
Шаг 6. Обоснование и оформление пояснительной записки 
Текст из 100–150 слов: цель схемы, выбранные типы полива, соответствие нормам растений, меры по экономии воды (мульчирование, таймер, датчики влажности — если применимо).


Практическая работа № 3
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составление схемы полива по заданной спецификации. 
Время выполнения: 2 академических часа
Цели работы
Сформировать умение рассчитывать глубину заложения труб ливневой канализации и дренажа на объектах садово-паркового строительства с учётом климатических и грунтовых условий региона.
Задачи
· развивать навыки работы с нормативно-технической документацией (СП), умение применять расчётные формулы, анализировать исходные данные.
· формировать профессиональную ответственность за качество инженерных решений, влияющих на долговечность озеленения и благоустройства.
3. Формируемые результаты
Обучающийся должен уметь:
· определять нормативную глубину промерзания грунта по справочным данным СП 131.13330;
· рассчитывать минимальную и максимальную глубину заложения труб ливневой канализации по СП 32.13330.2018;
· рассчитывать глубину заложения дренажных труб по СП 104.13330.2016;
· подбирать диаметр дренажных труб по гидравлическому расчёту.
Обучающийся должен знать:
· назначение и принцип работы ливневой канализации и дренажа на объектах ландшафтного строительства;
· нормативные требования к глубине заложения трубопроводов водоотведения;
· факторы, влияющие на глубину заложения: промерзание грунта, уровень грунтовых вод, тип грунта, нагрузки от транспорта;
· формулы расчёта нормативной и расчётной глубины промерзания грунта.
Раздаточный материал:
· бланк-задание с исходными данными (варианты);
· расчётная таблица (шаблон);
· справочная таблица коэффициентов d0d0​ по типам грунта;
· карта глубин промерзания грунта Пермского края;
· схема поперечного разреза траншеи с обозначениями.
Теоретическая справка
Глубина промерзания грунта
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfndfn​ определяется по формуле СП 22.13330.2016 (п. 5.5.3):
dfn=d0Mtdfn​=d0​Mt​​
где:
· d0d0​ — коэффициент, зависящий от типа грунта (м):
· глина, суглинок — d0=0,23d0​=0,23 м
· супесь, мелкий песок — d0=0,28d0​=0,28 м
· песок средний, крупный — d0=0,30d0​=0,30 м
· крупнообломочный грунт — d0=0,34d0​=0,34 м
· MtMt​ — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе (по СП 131.13330.2020). 
Для Пермского края: Mt=61,3Mt​=61,3
Для суглинка: dfn=0,23×61,3=0,23×7,83=1,8dfn​=0,23×61,3​=0,23×7,83=1,8 м
Расчётная глубина промерзания dfdf​ определяется по формуле:
df=kh×dfndf​=kh​×dfn​
где khkh​ — коэффициент теплового режима (для неотапливаемых сооружений kh=1,1kh​=1,1). 
Для условий Пермского края (суглинок, неотапливаемый объект):
df=1,1×1,8=1,98≈2,0 мdf​=1,1×1,8=1,98≈2,0 м
Глубина заложения труб ливневой канализации
Согласно СП 32.13330.2018, п. 6.2.4: 
· Минимальная глубина заложения лотка трубопровода принимается выше отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры на:
· 0,3 м — для труб диаметром до 500 мм;
· 0,5 м — для труб большего диаметра.
· Во избежание повреждения наземным транспортом глубина заложения должна быть не менее 0,7 м до верха трубы от поверхности земли.
· Максимальная глубина заложения определяется расчётом в зависимости от материала труб, диаметра, грунтовых условий и метода производства работ (п. 6.2.5).
Формула минимальной глубины заложения лотка:
hmin=df−Δhhmin​=df​−Δh
где:
· dfdf​ — расчётная глубина промерзания грунта, м;
· ΔhΔh — запас выше отметки нулевой температуры (0,3 м для труб до 500 мм; 0,5 м для труб более 500 мм).
Проверка условия: hmin≥0,7+Dhmin​≥0,7+D, где DD — наружный диаметр трубы, м (до верха трубы от поверхности должно быть не менее 0,7 м).
Глубина заложения дренажных труб
Согласно СП 104.13330.2016 и practice guidance: 
· Минимальная глубина заложения дрены должна быть на 0,3 м ниже глубины расчётного сезонного промерзания грунта.
· Глубина заложения дренажа должна обеспечить требуемую норму осушения — нормативную глубину залегания уровня грунтовых вод от поверхности земли. 
Формула минимальной глубины заложения дренажа:
Hdr=df+0,3Hdr​=df​+0,3
где:
· dfdf​ — расчётная глубина промерзания грунта, м;
· 0,3 м — запас ниже отметки промерзания.
Дополнительные требования:
· уклон дренажных труб: 2–5 мм на 1 м (минимально 1,5‰ для коллекторов); 
· заполнение труб принимается 0,7–0,9 от диаметра (безнапорный режим). 
Задание
Исходные данные:
· Объект: парк отдыха в сельском поселении Пермского края
· Тип грунта: суглинок
· Коэффициент Mt=61,3Mt​=61,3 (Пермский край)
· Объект неотапливаемый, kh=1,1kh​=1,1
· Диаметр трубы ливневой канализации: 200 мм (0,2 м)
· Диаметр дренажной трубы: 110 мм (0,11 м)
· Уровень грунтовых вод (УГВ): 1,2 м от поверхности земли
· Норма осушения для парка: 1,5 м (по СП 116.13330)
· Уклон дренажа: 3 мм на 1 м
· Длина участка дренажа: 50 м
Задачи:
1. Рассчитать нормативную глубину промерзания грунта dfndfn​.
2. Рассчитать расчётную глубину промерзания dfdf​.
3. Рассчитать минимальную глубину заложения лотка трубы ливневой канализации и проверить условие по транспорту (0,7 м до верха трубы).
4. Рассчитать минимальную глубину заложения дренажной трубы.
5. Сравнить полученную глубину дренажа с УГВ и нормой осушения, сделать вывод о достаточности глубины.
6. Определить отметку глубины дренажа в конце участка с учётом уклона.
7. Заполнить расчётную таблицу и начертить схему поперечного разреза траншеи.

Шаг 1. Откройте справочную таблицу коэффициентов d0d0​. Найдите значение для вашего типа грунта.
Шаг 2. Подставьте значения в формулу dfn=d0Mtdfn​=d0​Mt​​ и вычислите нормативную глубину промерзания. Запишите результат в таблицу, строка 1.
Контрольная точка 1 ✓ — покажите результат преподавателю.
Шаг 3. Умножьте полученное значение на kh=1,1kh​=1,1. Запишите расчётную глубину промерзания dfdf​ в таблицу, строка 2.
Контрольная точка 2 ✓
Шаг 4. Для ливневой канализации: вычтите из dfdf​ значение ΔhΔh (0,3 м — для труб до 500 мм). Запишите в таблицу, строка 3.
Шаг 5. Проверьте условие: глубина до верха трубы = hmin−Dhmin​−D. Должно быть ≥ 0,7 м. Если нет — увеличьте hminhmin​ до значения 0,7+D0,7+D. Запишите вывод.
Контрольная точка 3 ✓
Шаг 6. Для дренажа: прибавьте к dfdf​ значение 0,3 м. Запишите глубину заложения дренажа HdrHdr​ в таблицу, строка 4.
Шаг 7. Сравните HdrHdr​ с УГВ. Если дренаж закладывается ниже УГВ — система будет работать. Запишите вывод.
Шаг 8. Рассчитайте отметку глубины в конце участка: Hконец=Hdr+i×LHконец​=Hdr​+i×L, где ii — уклон (в метрах на метр), LL — длина участка. Запишите в таблицу, строка 5.
Контрольная точка 4 ✓ — сдайте работу преподавателю.
9. Расчётная таблица (шаблон для заполнения)
	№
	Параметр
	Обозначение
	Формула
	Значение

	1
	Нормативная глубина промерзания, м
	dfndfn​
	d0Mtd0​Mt​​
	_____

	2
	Расчётная глубина промерзания, м
	dfdf​
	kh×dfnkh​×dfn​
	_____

	3
	Мин. глубина лотка ливневой канализации, м
	hminhmin​
	df−Δhdf​−Δh
	_____

	3а
	Глубина до верха трубы, м
	—
	hmin−Dhmin​−D
	_____

	3б
	Условие ≥ 0,7 м
	—
	—
	выполняется / не выполняется

	4
	Мин. глубина заложения дренажа, м
	HdrHdr​
	df+0,3df​+0,3
	_____

	4а
	Сравнение с УГВ
	—
	HdrHdr​ vs УГВ
	_____

	5
	Глубина дренажа в конце участка, м
	HконецHконец​
	Hdr+i×LHdr​+i×L
	_____


Эталон решения 
Решим по шагам.
Шаг 1. Суглинок, d0=0,23d0​=0,23 м. Mt=61,3Mt​=61,3.
dfn=0,23×61,3=0,23×7,83=1,80 мdfn​=0,23×61,3​=0,23×7,83=1,80 м
Шаг 2. kh=1,1kh​=1,1:
df=1,1×1,80=1,98 мdf​=1,1×1,80=1,98 м
Шаг 3. Труба ливневой канализации 200 мм (до 500 мм), Δh=0,3Δh=0,3 м:
hmin=1,98−0,3=1,68 мhmin​=1,98−0,3=1,68 м
Шаг 3а. Проверка по транспорту. Глубина до верха трубы:
hmin−D=1,68−0,2=1,48 м≥0,7 мhmin​−D=1,68−0,2=1,48 м≥0,7 м
Условие выполняется.
Шаг 4. Глубина заложения дренажа:
Hdr=1,98+0,3=2,28 мHdr​=1,98+0,3=2,28 м
Шаг 4а. УГВ = 1,2 м. Дренаж заложен на 2,28 м, что ниже УГВ на 1,08 м — система будет эффективно перехватывать грунтовые воды. Норма осушения 1,5 м: уровень грунтовых вод будет понижен до требуемой отметки.
Шаг 5. Отметка в конце участка (i=0,003i=0,003, L=50L=50 м):
Hконец=2,28+0,003×50=2,28+0,15=2,43 мHконец​=2,28+0,003×50=2,28+0,15=2,43 м







Практическая работа № 4
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составление схемы полива по заданной спецификации. 
Время выполнения: 2 академических часа
Цель работы: сформировать у обучающихся практические умения и навыки по выбору конструкции, подбору материалов и определению последовательности работ при строительстве плоскостных элементов (садово-парковых дорожек и площадок) с различными типами покрытий. 
Форма организации: подгрупповая (2–3 человека) и индивидуальная

Теоретическая справка
Плоскостные элементы благоустройства — дорожки, площадки, аллеи, пандусы и другие горизонтальные поверхности, обеспечивающие пешеходное движение, отдых и функциональное зонирование территории. 
Классификация плоскостных элементов по типу покрытия:
· Твёрдые покрытия — тротуарная плитка, гранитная брусчатка, природный/искусственный камень, клинкерный кирпич
· Мягкие (сыпучие) покрытия — гравий, щебень, отсев, кора, галька
· Монолитные покрытия — бетон, асфальтобетон
· Деревянные покрытия — дощатый настил, деревянные щиты, террасная доска
· Специальные покрытия — газонные решётки, резиновая крошка, модульные покрытия педпроект.
Конструкция дорожной одежды («пирог») — многослойная система, каждый слой которой выполняет определённую функцию: 
1. Подстилающий слой (основание) — уплотнённый грунт корыта
2. Дренирующий слой — геотекстиль плотностью 120 г/м²
3. Несущий слой — песок крупнозернистый (15–20 см) + щебень гранитный фр. 20–40 мм (10–15 см)
4. Выравнивающий слой — песок или цементно-песчаная смесь (3–7 см)
5. Покрывающий (декоративный) слой — плитка, брусчатка, камень и т. д.

Задание 1. Подбор конструкции дорожной одежды (индивидуально)
Каждый обучающийся получает карточку с описанием объекта:
	Вариант
	Объект
	Нагрузка
	Тип покрытия
	Грунт

	А
	Парковая дорожка
	Пешеходная
	Тротуарная плитка
	Суглинок

	Б
	Площадка отдыха
	Пешеходная
	Деревянный настил
	Песчаный

	В
	Въездная дорожка
	Лёгкий транспорт
	Брусчатка на раствор
	Глина

	Г
	Садовая дорожка
	Пешеходная
	Гравийная отсыпка
	Супесь




Требуется:
1. Вычертить схему «пирога» дорожной одежды для заданного объекта с указанием толщины каждого слоя
2. Записать наименование и назначение каждого слоя
3. Указать материалы для каждого слоя
Задание 2. Определение последовательности технологических операций (подгруппа 2–3 человека)
Обучающиеся получают набор карточек с технологическими операциями в случайном порядке. Необходимо выстроить их в правильной последовательности для своего варианта объекта.
Карточки с операциями (вариант А — тротуарная плитка):
1. Разбивка территории (колышки, шнур, рулетка)
2. Выемка грунта до твёрдого основания (глубина 25–30 см)
3. Уплотнение основания (ручная трамбовка или виброплита)
4. Укладка геотекстиля (120 г/м²)
5. Устройство песчаного основания (20 см)
6. Уплотнение песчаного слоя
7. Устройство щебеночного основания (15 см)
8. Уплотнение щебеночного слоя
9. Расклинцовка щебня (отсев 2–5 мм, 5 см)
10. Устройство выравнивающего слоя (цементно-песчаная смесь, 3–5 см)
11. Укладка тротуарной плитки
12. Трамбовка плитки резиновым молотком
13. Заполнение швов сухой цементно-песчаной смесью
14. Пролитка швов водой 
Задание 3. Расчёт количества материалов (подгруппа)
Исходные данные: садово-парковая дорожка шириной 1,5 м и длиной 10 м. Покрытие — тротуарная плитка размером 200×100×60 мм. Конструкция: геотекстиль, песок 20 см, щебень 15 см, цементно-песчаная смесь 5 см, плитка 6 см.
Рассчитать:
1. Площадь дорожки (м²)
2. Объём песка (м³)
3. Объём щебня (м³)
4. Количество плиток (шт.) с запасом 5% на подрезку
5. Площадь геотекстиля (м²) с нахлёстом 10 см
Практическая отработка (макет) 
На настольном макете (размер 60×40×20 см) обучающиеся выполняют устройство дорожной одежды:
1. В корыто макета уложить геотекстиль
2. Засыпать песок слоем 5 см (в масштабе макета), выровнять и уплотнить ручной трамбовкой
3. Засыпать щебень слоем 3 см, уплотнить
4. Насыпать выравнивающий слой песка 1–2 см
5. Уложить плитку (3–4 шт.), подгоняя резиновым молотком
6. Заполнить швы песком
Подведение итогов и рефлексия 
Каждый обучающийся (или подгруппа) заполняет лист самооценки:
	Критерий
	Да / Частично / Нет

	Я могу назвать все слои дорожной одежды и их назначение
	

	Я могу определить правильную последовательность работ
	

	Я могу подобрать материалы для каждого слоя
	

	Я знаю требования охраны труда при работе
	

	Я выполнил расчёт количества материалов
	








































Практическая работа № 5
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Технологии производства работ по ремонту дорожных покрытий.
Цели работы
Сформировать у обучающихся практические умения и навыки по выполнению технологических операций ремонта дорожных покрытий на объектах благоустройства и озеленения в соответствии с требованиями технологической документации.
Задачи
· развивать способность к пространственной ориентировке на объекте, анализу дефектов дорожного покрытия, выбору рациональной технологии ремонта, самоконтролю качества выполняемых работ.
· формировать профессиональную ответственность за качество и безопасность выполняемых работ, навыки работы в составе звена с распределением ролей.

Теоретическая часть (краткая справка для обучающихся)
Виды дорожных покрытий на объектах благоустройства: асфальтобетонные, плиточные, грунтово-щебёночные, монолитные бетонные.
Основные дефекты дорожных покрытий:
· Выбоины — локальные углубления с разрушенной структурой покрытия;
· Трещины — линейные разрушения (продольные, поперечные, паутинные);
· Просадки — понижение отметки поверхности на участке;
· Разрушение кромок — откалывание и выкрашивание материала по краю дорожки;
· Колеи — продольные углубления от постоянной нагрузки;
· Сдвиги — смещение верхнего слоя покрытия.
Методы ремонта:
	Метод
	Назначение
	Технология

	Ямочный ремонт
	Устранение выбоин площадью до 5 м²
	Вырубка дефектного участка, очистка, обработка вяжущим, заполнение смесью, уплотнение

	Заделка трещин
	Устранение линейных разрушений
	Расшивка трещины, очистка, заполнение герметиком или мастикой

	Восстановление кромок
	Устранение разрушения краёв дорожки
	Вырубка повреждённого участка по кромке, установка/восстановление бордюрного камня, заполнение

	Планово-профилактическое содержание
	Предотвращение развития дефектов
	Очистка, обеспыливание, поверхностная обработка



Ситуационная задача
На учебном полигоне «Садово-парковый объект» имитирована территория парковой дорожки длиной 5 м и шириной 1,5 м. На дорожке обозначены следующие дефекты:
· Дефект №1 — выбоина размером 400×300 мм, глубина 60 мм (асфальтобетонное покрытие);
· Дефект №2 — продольная трещина длиной 1,2 м, раскрытие 8–12 мм;
· Дефект №3 — разрушение кромки на участке длиной 0,8 м с просадкой бордюрного камня на 30 мм.
Задание
Выполнить ремонт дорожного покрытия в соответствии с технологической последовательностью:
1. Провести осмотр и зафиксировать дефекты в акте осмотра.
2. Определить вид и метод ремонта каждого дефекта.
3. Подобрать необходимые материалы и инструменты.
4. Выполнить ремонтные операции.
5. Провести контроль качества.
6. Оформить документацию (журнал контроля качества).
Порядок выполнения работы
Этап 1. Подготовительный 
1.1. Инструктаж по технике безопасности
Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. Ознакомить обучающихся с инструкцией по охране труда при выполнении дорожно-ремонтных работ:
· использование СИЗ (перчатки, защитные очки, сигнальный жилет, рабочая обувь с укреплённым носком);
· правила работы с ручным инструментом;
· правила ограждения места производства работ;
· температурный режим и санитарные нормы.
1.2. Организация рабочего места
Обучающиеся звеньями (2–3 человека) организуют рабочее место:
· устанавливают сигнальные конусы и ленточное ограждение;
· раскладывают инструмент и материалы в соответствии с технологической картой;
· проверяют исправность инструмента.
1.3. Осмотр и фиксация дефектов
Каждое звено получает карточку-задание с указанием участка. Обучающиеся проводят визуальный и инструментальный осмотр:
· измеряют размеры и глубину дефектов;
· определяют тип покрытия;
· классифицируют дефекты;
· заполняют бланк акта осмотра.
Этап 2. Выполнение ремонтных работ 
2.1. Ямочный ремонт (Дефект №1)
	№ операции
	Содержание операции
	Инструмент / материал
	Контролируемый параметр

	1
	Разметка контура ремонта — прямоугольник с отступом 5–10 см от кромки выбоины
	Мел, шнур, рулетка
	Размеры контура

	2
	Вырубка дефектного участка на полную глубину с ровными вертикальными кромками
	Кирка, зубило
	Глубина, вертикальность кромок

	3
	Очистка ремонтной карты от碎 loose материала и пыли
	Щётка металлическая, воздуходувка
	Отсутствие загрязнений

	4
	Обработка дна и стенок вяжущим (битумная эмульсия)
	Кисть, валик
	Равномерность нанесения

	5
	Укладка ремонтной смеси слоями толщиной не более 50 мм с уплотнением каждого слоя
	Кельма, трамбовка
	Толщина слоя, степень уплотнения

	6
	Выравнивание поверхности заподлицо с основным покрытием
	Правило, рейка
	Ровность (просвет под 2-метровой рейкой не более 5 мм)

	7
	Присыпка поверхности тонким слоем песка
	Щётка
	Отсутствие прилипания


2.2. Заделка трещины (Дефект №2)
	№
операции
	Содержание операции
	Инструмент / материал
	Контролируемый параметр

	1
	Расшивка трещины на глубину 15–20 мм, ширина 10–15 мм
	Зубило, молоток
	Глубина и ширина реза

	2
	Очистка реза от пыли и碎 loose материала
	Щётка, воздуходувка
	Чистота поверхности

	3
	Просушка (естественная или принудительная)
	Фен строительный (при необходимости)
	Отсутствие влаги

	4
	Заполнение трещины герметиком/мастикой снизу вверх
	Шпатель, шприц строительный
	Полнота заполнения, отсутствие пустот

	5
	Выравнивание поверхности
	Шпатель
	Заподлицо с покрытием


2.3. Восстановление кромки и бордюрного камня (Дефект №3)
	№ операции
	Содержание операции
	Инструмент / материал
	Контролируемый параметр

	1
	Выемка грунта и loose материала вдоль разрушенной кромки
	Лопата, кирка
	Ширина и глубина траншеи (200×150 мм)

	2
	Очистка основания, устройство подушки из песка (50 мм) с уплотнением
	Трамбовка, песок
	Плотность основания

	3
	Установка бордюрного камня на раствор, выравнивание по нивелиру/уровню
	Уровень, резиновая киянка, раствор
	Отметка, вертикальность, совпадение с линией

	4
	Заполнение пазух с обеих сторон бордюра щебнем с уплотнением
	Щебень, трамбовка
	Степень уплотнения

	5
	Восстановление кромки дорожного покрытия на стыке с бордюром
	Ремонтная смесь, кельма
	Ровность, отсутствие ступеньки


Этап 3. Оформление документации и уборка 
· Заполнить журнал производства работ (дата, вид работ, материалы, объём, исполнитель).
· Привести в порядок рабочее место: собрать инструмент, очистить от остатков материалов, убрать ограждения.
· Сдать работы мастеру/преподавателю.

Контрольные вопросы для защиты практической работы
1. Какие виды дефектов дорожных покрытий встречаются на объектах благоустройства?
2. Чем отличается технология ямочного ремонта от заделки трещин?
3. Зачем производится обработка стенок и дна ремонтной карты вяжущим?
4. Как контролируется ровность отремонтированного участка?
5. Какие требования ТБ необходимо соблюдать при работе с ремонтными смесями?
6. Какова последовательность восстановления бордюрного камня при разрушении кромки дорожного покрытия?
7. Как оформить журнал контроля качества после выполнения ремонтных работ?

Приложения
Приложение 1. Бланк акта осмотра дорожного покрытия (адаптированный формат А3, крупный шрифт).
Приложение 2. Журнал контроля качества дорожно-ремонтных работ (шаблон).
Приложение 3. Инструкционная карта «Ямочный ремонт» (пиктографический формат для обучающихся с нарушениями слуха и ЗПР).
Приложение 4. Технологическая карта «Восстановление бордюрного камня».
Приложение 5. Карточки-задания (3 варианта с разными наборами дефектов).
Приложение 6. Чек-лист самооценки для обучающегося.
















Практическая работа № 6
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Технологии производства работ по ремонту дорожных покрытий.
Цель работы: сформировать практический навык расчёта потребности в строительных материалах для устройства садово-парковых дорожек и площадок на основании проектных данных.
 Задачи
· Научить определять площадь дорожек и площадок по чертежу
· Научить рассчитывать объёмы материалов для каждого конструктивного слоя дорожной одежды
· Научить учитывать коэффициенты уплотнения и запас на подрезку
· Сформировать навык составления ведомости потребности в материалах

Теоретическая справка
Конструкция садово-парковой дорожки состоит из следующих слоёв (снизу вверх):
1. Корыто — выемка грунта на глубину, равную суммарной толщине дорожной одежды
2. Геотекстиль — разделяющий слой, предотвращает перемешивание щебня с грунтом. Плотность 150–200 г/м². Укладывается с нахлёстом 10–15 см
3. Щебёночное основание (несущий слой) — фракция 20–40 мм, толщина 10–15 см. Коэффициент уплотнения 1,25–1,35
4. Песчаный выравнивающий слой — толщина 5–10 см. Коэффициент уплотнения 1,1–1,2. Для плитки используют цементно-песчаную смесь (ЦПС) в соотношении 1:6
5. Покрытие — тротуарная плитка, природный камень, клинкерный кирпич, бетон или гравий
6. Бордюрный камень — устанавливается по краям дорожки с двух сторон
Ключевые формулы:
1. Площадь дорожки: м².
2. Объем щебня: м³.
3. Объем песка: м³.

Исходные данные для расчёта
Объект: участок садово-парковой дорожки на территории парка «Садоягодное» Пермского края.
	Параметр
	Значение

	Длина дорожки ($L$)
	24 м

	Ширина дорожки ($B$)
	1,2 м

	Тип покрытия
	Тротуарная плитка 200×100×60 мм

	Расход плитки
	50 шт/м²

	Схема укладки
	Прямая (запас 5%)

	Толщина щебёночного основания
	0,15 м

	Фракция щебня
	20–40 мм

	Коэффициент уплотнения щебня
	1,30

	Толщина выравнивающего слоя (ЦПС)
	0,05 м

	Соотношение ЦПС (цемент : песок)
	1 : 6

	Коэффициент уплотнения ЦПС
	1,15

	Бордюр
	С двух сторон, размер 1000×200×80 мм

	Геотекстиль
	Нахлёст 10 см по краям



Задание
Опираясь на исходные данные, выполните расчёты и заполните расчётно-нормативную ведомость. Все вычисления записывайте по шагам — это необходимо для проверки правильности расчётов.
Шаг 1. Определение площади дорожки
Рассчитайте площадь дорожки по формуле $S = L \times B$.
Шаг 2. Определение глубины корыта и объёма земляных работ
Вычислите суммарную толщину дорожной одежды:
$$H_{\text{общ}} = h_{\text{щебня}} + h_{\text{ЦПС}} + h_{\text{плитки}}$$
Рассчитайте объём корыта: $V_{\text{корыта}} = S \times H_{\text{общ}}$.
Шаг 3. Расчёт геотекстиля
Определите площадь геотекстиля с учётом нахлёста:
$$S_{\text{гео}} = S \times (1 + K_{\text{нахл}})$$
Шаг 4. Расчёт объёма щебня
$$V_{\text{щебня}} = S \times h_{\text{щебня}} \times K_{\text{упл}}$$
Шаг 5. Расчёт объёма выравнивающего слоя (ЦПС)
$$V_{\text{ЦПС}} = S \times h_{\text{ЦПС}} \times K_{\text{упл}}$$
Разделите на компоненты:
· $V_{\text{песка}} = \frac{6}{7} \times V_{\text{ЦПС}}$
· $V_{\text{цемента}} = \frac{1}{7} \times V_{\text{ЦПС}}$
Переведите объём цемента в мешки (50 кг/мешок, плотность цемента ≈ 1300 кг/м³):
$$N_{\text{мешков}} = \frac{V_{\text{цемента}} \times 1300}{50}$$
Шаг 6. Расчёт количества тротуарной плитки
$$N_{\text{плитки}} = S \times n_{\text{шт/м²}} \times (1 + 0{,}05)$$
Шаг 7. Расчёт количества бордюрных камней
Определите длину бордюра: $L_{\text{борд}} = 2 \times L$.
Рассчитайте количество камней: $N_{\text{борд}} = \frac{L_{\text{борд}}}{1{,}0} \times (1 + 0{,}05)$
Шаг 8. Заполнение сводной ведомости
Заполните таблицу:
	№
	Наименование материала
	Единица измерения
	Расчётный объём/
количество
	С учётом запаса
	Итоговое количество

	1
	Выемка грунта (корыто)
	м³
	
	—
	

	2
	Геотекстиль, плотность 150 г/м²
	м²
	
	—
	

	3
	Щебень фракции 20–40 мм
	м³
	
	—
	

	4
	Песок для ЦПС
	м³
	
	—
	

	5
	Цемент М500
	мешки 50 кг
	
	—
	

	6
	Тротуарная плитка 200×100×60 мм
	шт.
	
	+5%
	

	7
	Бордюрный камень 1000×200×80 мм

	шт.
	
	+5%
	



Контрольные вопросы
1. Что такое корыто дорожной одежды и как определяется его глубина?
2. Зачем нужен коэффициент уплотнения и какие значения он принимает для песка и щебня?
3. Почему при укладке тротуарной плитки необходим запас 5–10%?
4. Какую функцию выполняет геотекстиль в конструкции дорожки?
5. От каких факторов зависит выбор толщины щебёночного основания?
















Практическая работа № 7
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составление схемы полива по заданной спецификации. 
Время выполнения: 2 академических часа
Цель работы
Сформировать у обучающихся умение рассчитывать количество материалов, необходимых для устройства основания и покрытия садово-парковых дорожек, на основании заданных геометрических параметров и конструктивной схемы дорожной одежды.
Задачи
· Определить площадь покрытия дорожки и длину бортового камня (бордюра).
· Рассчитать объём материалов для устройства многослойного основания (геотекстиль, песок, щебень, монтажный слой).
· Рассчитать количество плитки (брусчатки) для устройства финишного покрытия с учётом запаса на подрезку.
· Свести результаты в итоговую ведомость расхода материалов.
 Теоретическая справка
Конструкция дорожной одежды (пешеходная садово-парковая дорожка) — это многослойная система, воспринимающая нагрузку от пешеходов и обеспечивающая водоотвод. Слои укладываются снизу вверх: 
	Слой (снизу вверх)
	Материал
	Толщина, см

	1. Разделительный
	Геотекстиль плотностью 150–200 г/м²
	0 (по площади)

	2. Подстилающий
	Песок крупнозернистый
	10

	3. Несущий
	Щебень фракции 20–40 мм
	10

	4.Монтажный (выравнивающий)
	Песок или цементно-песчаная смесь (ЦПС)
	4–5

	5. Покрытие
	Тротуарная плитка / брусчатка
	6


Нормативная база: СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные». tech-stc.ru +1
Основные формулы расчёта:
· Площадь дорожки: S=L×BS=L×B, где LL — длина, BB — ширина
· Длина бордюра (при установке с двух сторон): Lб=2×LLб​=2×L
· Объём слоя: V=S×hV=S×h, где hh — толщина слоя (в метрах)
· Объём с учётом коэффициента уплотнения (20–25%): Vф=V×1,2Vф​=V×1,2
· Количество плитки: N=SS1×KзN=S1​S​×Kз​, где S1S1​ — площадь одной плитки, KзKз​ — коэффициент запаса (1,05–1,15)
· Площадь геотекстиля с учётом нахлёстов (20%): Sг=S×1,2Sг​=S×1,2
Ориентировочный расход на 1 м² (для справки): 
	Материал
	Расход на 1 м²

	Песок (подстилающий + монтажный)
	0,15 м³

	Щебень фракции 20–40 мм
	0,10 м³

	Геотекстиль
	1,2 м²

	Тротуарная плитка 200×100×60 мм
	~50 шт.


Задание
Исходные данные. Необходимо рассчитать количество материалов для устройства садово-парковой дорожки со следующими параметрами:
	Параметр
	Значение

	Длина дорожки (LL)
	25 м

	Ширина дорожки (BB)
	1,2 м

	Тип покрытия
	Тротуарная плитка 200×100×60 мм

	Бордюр
	Бортовой камень БР 100.30.15, устанавливается с двух сторон

	Конструкция основания
	Геотекстиль + песок 10 см + щебень 10 см + ЦПС 5 см

	Коэффициент запаса на подрезку плитки
	1,10

	Коэффициент уплотнения сыпучих материалов
	1,20



Порядок выполнения работы
Шаг 1. Определение площади покрытия и длины бордюра
Рассчитайте площадь дорожки:
S=L×B=25×1,2=30 м2S=L×B=25×1,2=30 м2
Рассчитайте длину бордюрного камня (с двух сторон):
Lб=2×L=2×25=50 пог. мLб​=2×L=2×25=50 пог. м
Количество бортовых камней (длина одного камня — 1 м):
Nб=Lб1=50 шт.Nб​=1Lб​​=50 шт.
Шаг 2. Расчёт площади геотекстиля
С учётом нахлёстов (коэффициент 1,2):
Sг=S×1,2=30×1,2=36 м2Sг​=S×1,2=30×1,2=36 м2
Шаг 3. Расчёт объёма песка (подстилающий слой, 10 см)
Vп=S×hп×Kу=30×0,10×1,2=3,6 м3Vп​=S×hп​×Kу​=30×0,10×1,2=3,6 м3
Масса песка (плотность ~1500 кг/м³):
mп=3,6×1,5=5,4 тmп​=3,6×1,5=5,4 т
Шаг 4. Расчёт объёма щебня (несущий слой, 10 см)
Vщ=S×hщ×Kу=30×0,10×1,2=3,6 м3Vщ​=S×hщ​×Kу​=30×0,10×1,2=3,6 м3
Масса щебня (плотность ~1400 кг/м³):
mщ=3,6×1,4=5,04 тmщ​=3,6×1,4=5,04 т
Шаг 5. Расчёт объёма цементно-песчаной смеси (монтажный слой, 5 см)
Vцпс=S×hцпс×Kу=30×0,05×1,2=1,8 м3Vцпс​=S×hцпс​×Kу​=30×0,05×1,2=1,8 м3
Масса ЦПС (плотность ~1700 кг/м³):
mцпс=1,8×1,7=3,06 тmцпс​=1,8×1,7=3,06 т
Шаг 6. Расчёт количества тротуарной плитки
Площадь одной плитки 200×100 мм:
S1=0,2×0,1=0,02 м2S1​=0,2×0,1=0,02 м2
Количество плитки с учётом запаса:
N=SS1×Kз=300,02×1,10=1500×1,10=1650 шт.N=S1​S​×Kз​=0,0230​×1,10=1500×1,10=1650 шт.
Шаг 7. Расчёт глубины корыта (земляных работ)
Суммарная толщина всех слоёв:
H=hплитки+hцпс+hщ+hп=0,06+0,05+0,10+0,10=0,31 мH=hплитки​+hцпс​+hщ​+hп​=0,06+0,05+0,10+0,10=0,31 м
Объём выемки грунта:
Vг=S×H=30×0,31=9,3 м3Vг​=S×H=30×0,31=9,3 м3
Шаг 8. Составление итоговой ведомости
Обучающийся заполняет таблицу:
	№
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	Геотекстиль, 150 г/м²
	м²
	36
	С нахлёстом 20%

	2
	Песок крупнозернистый
	м³ / т
	3,6 / 5,4
	Подстилающий слой, 10 см

	3
	Щебень фр. 20–40 мм
	м³ / т
	3,6 / 5,04
	Несущий слой, 10 см

	4
	ЦПС (цементно-песчаная смесь)
	м³ / т
	1,8 / 3,06
	Монтажный слой, 5 см

	5
	Тротуарная плитка 200×100×60 мм
	шт.
	1650
	С запасом 10%

	6
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	50
	По 1 м, с двух сторон

	7
	Выемка грунта
	м³
	9,3
	Глубина корыта 31 см



Контрольные вопросы
1. Из каких слоёв состоит конструкция дорожной одежды пешеходной садово-парковой дорожки?
2. Для чего нужен геотекстиль в конструкции основания дорожки?
3. Почему при расчёте объёма сыпучих материалов применяется коэффициент уплотнения?
4. От чего зависит выбор толщины щебёночного слоя?
5. Как рассчитывается коэффициент запаса плитки и от чего зависит его величина?

















Практическая работа № 8
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Особенности сборки деревянных конструкций малых архитектурных форм. Чтение рабочей документации.
Время выполнения: 2 академических часа
Цель
Образовательная цель: сформировать у обучающихся умения читать рабочую документацию на деревянные конструкции малых архитектурных форм (МАФ) и выполнять их сборку в соответствии с чертежами.
Задачи
· Читать и понимать рабочие чертежи деревянных конструкций МАФ (сборочные чертежи, узлы соединений, ведомости элементов)
· Определять по чертежу типы соединений деревянных элементов (на шурупах, болтах, нагелях, врубкой)
· Подбирать материалы и крепёжные элементы согласно ведомости элементов
· Выполнять сборку деревянной конструкции МАФ (скамья садовая) по рабочему чертежу
· Проверять геометрию и качество собранной конструкции

Теоретическая справка
Малые архитектурные формы (МАФ) — это объекты, предназначенные для благоустройства территорий: скамьи, беседки, перголы, навесы, ограждения, урны, цветочницы, детские игровые элементы. В садово-парковом строительстве МАФ из древесины широко применяются благодаря экологичности, декоративности и технологичности материала. 
Виды деревянных МАФ:
· Садовые скамьи (стационарные и переносные)
· Беседки и навесы
· Перголы и трельяжи
· Ограждения и шпалеры
· Цветочницы и контейнеры
· Детские игровые элементы
Рабочая документация деревянных конструкций выполняется по ГОСТ 21.504-2016 и включает: normativ.kontur.ru +1
· Общие данные по рабочим чертежам
· Схемы расположения элементов конструкций
· Сборочные чертежи конструкций (главный вид, разрезы, узлы)
· Ведомости элементов
· Узлы опорные и соединительные

Типы соединений деревянных элементов МАФ:
· На шурупах/саморезах — наиболее распространённый для МАФ
· На болтах с шайбами — для нагруженных узлов
· На нагелях — для ответственных соединений
· Врубка (вполдерева, вполугребня) — для опорных узлов
· Соединение на металлических зубчатых пластинах (МЗП) 
Породы древесины для МАФ:
· Сосна, ель — основные породы (доступные, технологичные)
· Лиственница, дуб — для долговечных конструкций
· Обязательна антисептическая обработка
Задание 1.
1. Определить по чертежу и записать в рабочую тетрадь:
· Общие габариты скамьи (длина × ширина × высота)
· Количество деталей каждого типа (по ведомости элементов)
· Сечения деревянных элементов (в мм)
· Типы соединений в каждом узле
· Количество и тип крепёжных элементов
2. Заполнить таблицу в рабочей тетради:
	№ позиции
	Наименование детали
	Сечение (мм)
	Кол-во
	Материал
	Тип соединения

	1
	Ножка
	50×50
	4
	Сосна
	На шурупах

	2
	...
	...
	...
	...
	...


Контрольные вопросы
· Какие размеры имеет сиденье скамьи?
· Сколько шурупов требуется для крепления одной ножки?
· Какое сечение имеет брусок связи?
· Какой узел на чертеже обозначен как «Узел А» и что он показывает?
Задание 2. 
1. Проверить соответствие заготовок размерам, указанным на чертеже (использовать рулетку и угольник).
2. Зачистить торцы и кромки наждачной бумагой (зерно 80 — первичная обработка, зерно 120 — финишная).
3. Разметить центры отверстий под крепёж по чертежу (использовать карандаш и угольник).
4. Обработать заготовки антисептиком на торцах (места наиболее вероятного увлажнения).
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: заготовки предварительно раскроены и зачищены преподавателем; обучающийся выполняет только разметку центров отверстий.
Для слабовидящих обучающихся: центры отверстий размечаются преподавателем маркером контрастного цвета; обучающийся выполняет обработку антисептиком.
Домашнее задание
1. Начертить в рабочей тетради сборочный чертёж простой садовой скамьи (вид спереди, вид сбоку) с указанием размеров — по образцу, выданному на занятии.
2. Составить ведомость элементов для своей скамьи.
3. Подготовить устный ответ на вопрос: «Какие породы древесины наиболее пригодны для изготовления МАФ и почему?»


Практическая работа № 9
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составление спецификации по заданной деревянной конструкции садового МАФ.
Время выполнения: 2 академических часа

Цели
Сформировать у обучающихся умение читать рабочую документацию на деревянную конструкцию садового МАФ и составлять спецификацию элементов конструкции с указанием наименований, сечений, количества, материала и крепёжных изделий.
Задачи 
· Научить читать чертёж (эскиз) деревянной конструкции МАФ с указанием размеров;
· Сформировать умение определять состав элементов конструкции и подбирать пиломатериалы по ГОСТ 8486-86;
· Научить заполнять спецификацию по форме ГОСТ 21.504-2016 (приложение, форма 7 ГОСТ 21.101);
· Закрепить знания о классификации МАФ и требованиях к материалам.

Теоретическая справка
Малые архитектурные формы (МАФ) — это небольшие строительные и архитектурные объекты, устанавливаемые на улицах, в парках и скверах для улучшения городской среды и создания комфортных условий. К деревянным садовым МАФ относятся: перголы, навесы, беседки, скамьи, ограждения, мостики, настилы, шпалеры. 
Спецификация — это документ, содержащий перечень всех элементов конструкции с указанием их позиций, наименований, сечений, материала, количества и дополнительных характеристик. Спецификация составляется по форме 7 ГОСТ 21.101 и является обязательной частью рабочей документации на деревянные конструкции по ГОСТ 21.504-2016. 
Пиломатериалы хвойных пород (ГОСТ 8486-86) классифицируются по видам (обрезные/необрезные), сортам (отборный, 1, 2, 3, 4) и номинальным размерам. Условное обозначение: Брус — 2 — сосна — 100 × 100 — ГОСТ 8486-86. 
Основные элементы деревянной перголы:
· Стойки (опорные столбы) — вертикальные несущие элементы, брус сечением 100×100 мм;
· Несущие балки (ригели) — горизонтальные продольные элементы, брус 100×100 мм;
· Поперечные перекладины (прогоны) — брусок 50×50 мм;
· Декоративные решётки (шпалеры) — рейки 20×40 мм;
· Крепёжные изделия — болты, саморезы, металлические уголки, анкеры.

Задание
Исходные данные: Чертёж (эскиз) деревянной перголы-навеса размером 3 × 3 м, высотой 2,5 м (приложение 1). Конструкция состоит из 4 опорных стоек, 4 несущих балок, 11 поперечных перекладин, 2 боковых декоративных решёток. Материал — брус и брусок хвойных пород (сосна), сорт 2, по ГОСТ 8486-86.
Порядок выполнения работы:
Шаг 1. Изучить чертёж деревянной перголы. Определить габаритные размеры конструкции: длину, ширину, высоту.
Шаг 2. Выявить все конструктивные элементы перголы. Для каждого элемента определить:
· наименование (стойка, балка, перекладина, решётка);
· сечение (мм);
· длину (мм);
· материал и сорт (по ГОСТ 8486-86).
Шаг 3. Подсчитать количество каждого типа элементов, используя чертёж.
Шаг 4. Определить потребность в крепёжных изделиях (болты, саморезы, металлические уголки, анкеры), используя схему соединений на чертеже.
Шаг 5. Заполнить бланк спецификации (по форме приложения 4), последовательно внося все позиции.
Шаг 6. Сверить заполненную спецификацию с образцом (приложение 4). Проверить: все ли элементы учтены, правильно ли указаны сечения и количество.
Шаг 7. Подсчитать общий объём пиломатериалов (м³) по формуле:
V=a×b×l×nV=a×b×l×n
где aa — толщина, мм; bb — ширина, мм; ll — длина, м; nn — количество, шт. Результат перевести в м³.
 Форма спецификации (бланк для заполнения)
Обучающийся заполняет таблицу следующего вида:
	Поз.
	Наименование элемента
	Сечение, мм
	Длина, мм
	Кол., шт.
	Материал, ГОСТ, сорт
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Крепёжные изделия:
	
	
	
	
	

	
	Болт М10×120
	
	
	
	ГОСТ 7798-70
	

	
	Саморез 4,5×60
	
	
	
	ГОСТ 11473-75
	

	
	Уголок металлический 100×100
	
	
	
	
	


Расчёт объёма пиломатериалов:
· Брус 100×100: V1=0,1×0,1×2,5×4=0,10V1​=0,1×0,1×2,5×4=0,10 м³ (стойки)
· Брус 100×100: V2=0,1×0,1×3,0×4=0,12V2​=0,1×0,1×3,0×4=0,12 м³ (балки)
· Брусок 50×50: V3=0,05×0,05×3,0×11=0,0825V3​=0,05×0,05×3,0×11=0,0825 м³ (перекладины)
· Рейка 20×40: V4=0,02×0,04×2,0×10+0,02×0,04×2,5×10=0,016+0,020=0,036V4​=0,02×0,04×2,0×10+0,02×0,04×2,5×10=0,016+0,020=0,036 м³ (решётки)
· Итого: Vобщ≈0,34Vобщ​≈0,34 м³ (без учёта отходов)

Контрольные вопросы
1. Что такое МАФ? Приведите примеры деревянных садовых МАФ.
2. Какие сведения содержит спецификация на деревянную конструкцию?
3. По какому ГОСТу нормируются пиломатериалы хвойных пород? Назовите сорта.
4. Как определить объём пиломатериалов, необходимых для изготовления МАФ?
5. Какие крепёжные изделия применяются при сборке деревянных конструкций МАФ?
6. Какие требования предъявляются к защите древесины для наружных конструкций?









































Практическая работа № 10
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составление спецификации по заданной деревянной конструкции садового МАФ.
Время выполнения: 2 академических часа
 Цели 
Сформировать у обучающихся практические умения и навыки выполнения операций послепосадочного ухода за древесно-кустарниковыми растениями в соответствии с технологическими требованиями.
Задачи
Развивать способность к последовательному выполнению технологических операций, оценке состояния растений и принятию решений по уходу; развивать наблюдательность и внимание.
Воспитать ответственное отношение к качеству выполняемых работ, бережное отношение к растительным объектам, дисциплинированность при соблюдении требований охраны труда.

Теоретическая справка
Послепосадочный уход — комплекс мероприятий, обеспечивающих приживаемость и нормальный рост высаженных древесно-кустарниковых растений в первые 1–3 года после посадки. Включает следующие основные операции: ruspitomniki.ru +2
1. Полив. Первый полив проводят сразу после посадки — обильный, для уплотнения почвы вокруг корней и устранения воздушных пустот. В дальнейшем поливают в среднем не реже 1 раза в неделю, в жару — чаще. Норма полива: крупное дерево — 75–100 л на 1 м² приствольного круга; кустарники — 20–25 л/м². Поливают в приствольный круг, сформированный земляным валиком высотой 10–20 см.
2. Проверка и корректировка положения растений. Выправляют наклонившиеся саженцы, проверяют подвязку к опорам (не перетягивает ли кора), подсыпают землю в осевшие посадочные ямы. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы — не заглублена и не оголена.
3. Рыхление приствольных кругов и лунок. Проводят для устранения почвенной корки, улучшения воздухообмена и борьбы с сорняками. Глубина рыхления: под деревьями — 5–10 см, под кустарниками — 3–5 см.
4. Мульчирование. Приствольные круги мульчируют щепой, корой, торфом, перегноем слоем 5–8 см, оставляя зазор 3–5 см у ствола для предупреждения подопревания коры. Мульча сохраняет влагу, ограничивает рост сорняков, защищает корни от перегрева.
5. Санитарная обрезка. Удаляют сухие, сломанные, повреждённые ветви. Формирующую обрезку в первый год не проводят, чтобы не нарушить баланс между корневой системой и кроной.
6. Подкормка. В первый год после посадки удобрения, как правило, не вносят — посадочная яма заправлена питанием. Со второго года подкормки проводят трижды за сезон: ранней весной, в период интенсивного роста (конец мая — июнь) и в период корневой деятельности (конец июля — август). Допускается применение стимуляторов корнеобразования («Корневин», «Гетероауксин») и антистрессовых препаратов («Эпин-Экстра», «Циркон»). 
7. Защита от вредителей и болезней. Регулярный осмотр растений, при необходимости — обработка разрешёнными препаратами. Защита стволов от грызунов и солнечных ожогов (обвязка, побелка).

Порядок выполнения работы
Этап 1. Вводный инструктаж 
Преподаватель проводит:
· инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с садовым инвентарём (секаторами, лопатами, рыхлителями);
· инструктаж по санитарно-гигиеническим требованиям;
· демонстрацию приёмов послепосадочного ухода на примере одного растения;
· распределение обучающихся по рабочим местам (с учётом нозологии и индивидуальных возможностей).
Контрольный вопрос: «Перечислите основные операции послепосадочного ухода. Какова их последовательность?»
Этап 2. Обследование состояния растений 
Задание: осмотреть закреплённые за обучающимся растения и заполнить карту обследования.
	Параметр
	Что проверить
	Отметка

	Положение ствола
	Вертикальное или есть наклон
	

	Корневая шейка
	На уровне почвы / заглублена / оголена
	

	Состояние подвязки
	Надёжно фиксирует / ослабла / перетягивает кору
	

	Влажность почвы
	Сухая / влажная / переувлажнённая
	

	Сорняки в приствольном круге
	Есть / нет, степень засорённости
	

	Состояние мульчи
	Наличие, толщина слоя
	

	Сухие и повреждённые ветви
	Есть / нет, количество
	

	Приствольный валик
	Сохранён / разрушен
	


Обучающийся определяет перечень необходимых операций ухода для каждого растения.
Этап 3. Полив древесно-кустарниковых растений 
Задание: провести полив 2–3 растений (дерева и кустарника) согласно нормам.
Алгоритм выполнения:
1. Проверить наличие и целостность приствольного валика. При необходимости восстановить (высота 10–20 см).
2. Определить норму полива: дерево — 75–100 л/м², кустарник — 20–25 л/м².
3. Подать воду в приствольный круг равномерно, не размывая почву у ствола.
4. Дать воде впитаться, проверить глубину увлажнения (на 40–60 см для деревьев).
5. После впитывания воды провести лёгкое рыхление поверхности для предотвращения образования корки.
Задание: провести рыхление и прополку приствольных кругов у 3–4 растений.
Алгоритм:
1. Удалить сорняки вручную (выдёргивание с корнем) в приствольном круге.
2. Ручным культиватором или рыхлителем разрыхлить почву: под деревьями на глубину 5–10 см, под кустарниками — 3–5 см.
3. Не приближать инструмент к стволу ближе 10–15 см, чтобы не повредить корни.
4. Выровнять поверхность приствольного круга.
Этап 5. Мульчирование приствольных кругов 
Задание: замульчировать приствольные круги 2–3 растений.
Алгоритм:
1. Подготовить мульчирующий материал (щепа, кора, торф).
2. Равномерно распределить материал по поверхности приствольного круга слоем 5–8 см.
3. Оставить зазор 3–5 см вокруг ствола (ствол не должен касаться мульчи).
4. Проверить равномерность слоя.
Этап 6. Проверка и корректировка подвязки, санитарная обрезка 
Задание: проверить и при необходимости откорректировать подвязку растений, провести санитарную обрезку.
Алгоритм проверки подвязки:
1. Осмотреть узлы крепления подвязочного материала к стволу и опорным кольям.
2. Проверить, не перетягивает ли материал кору (между шпагатом и стволом должен проходить палец).
3. При необходимости ослабить или заменить подвязочный материал.
4. Проверить вертикальность ствола, при наклоне — аккуратно выправить растение и подтянуть крепление.
5. Проверить надёжность установки опорных кольев.
Алгоритм санитарной обрезки:
1. Осмотреть крону, выявить сухие, сломанные, повреждённые ветви.
2. Секатором или сучкорезом удалить выявленные ветви — срез у кольцевого наплыва, не оставляя пеньков.
3. Толстые срезы (более 2 см) замазать садовой замазкой или пастой.
4. Продезинфицировать инструмент после работы.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: обрезка выполняется секатором с удлинёнными ручками или с электроприводом; при необходимости операция выполняется в паре — один обучающийся удерживает ветвь, другой делает срез.

Контрольные вопросы для защиты работы
1. Какие операции входят в комплекс послепосадочного ухода? Расположите их в технологической последовательности.
2. Как определить норму полива для дерева высотой 2,5 м и кустарника?
3. Почему при рыхлении приствольного круга нельзя приближать инструмент к стволу?
4. Что произойдёт, если мульчу уложить вплотную к стволу растения?
5. В чём разница между санитарной и формирующей обрезкой? Почему формирующую обрезку не проводят в первый год?
6. Как проверить, что корневая шейка находится на правильном уровне?
7. В какие сроки и как часто нужно поливать недавно посаженные растения?

 

Практическая работа № 11
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Расчет размеров посадочных ям, объема выемки грунта, объема боратной засыпки плодородного грунта для посадки заданного количества растений на объекте.
Время выполнения: 2 академических часа
Цель 
Сформировать умение определять размеры посадочных ям по нормативным таблицам и рассчитывать объёмы земляных работ при подготовке посадочных мест.
Задачи
Научиться определять размеры посадочных ям и траншей по нормативам; рассчитывать объём цилиндра и прямоугольного параллелепипеда; применять коэффициент уплотнения грунта;
· знать: нормативные требования к размерам посадочных ям (СНиП III-К.2-67, табл. 1; СП 82.13330.2016); формулы объёмов геометрических тел; порядок расчёта объёма обратной засыпки.
Теоретическая справка
Нормативные размеры посадочных ям
Размеры посадочных ям зависят от вида посадочного материала, типа корневой системы (с комом или с открытой корневой системой) и способа посадки. Нормативы приведены в табл. 1 СНиП III-К.2-67. 
Таблица 1 (выписка). Размеры ям для посадки деревьев и кустарников
	№
	Группа посадочного материала
	Ком, м
	Яма, м

	1а
	Лиственные деревья-саженцы с открытой корневой системой, посадка в естественный грунт
	—
	d = 0,7; h = 0,7

	1б
	То же, с внесением растительной земли
	—
	d = 1,0; h = 0,8

	2
	Хвойные деревья-стандартные саженцы с круглым комом
	d = 0,5; h = 0,4
	d = 1,0; h = 0,8

	3а
	Кустарники-саженцы с открытой корневой системой, посадка в естественный грунт
	—
	d = 0,5; h = 0,5

	3б
	То же, с внесением растительной земли
	—
	d = 0,7; h = 0,5

	5
	Деревья и кустарники с круглым комом
	d = 0,8; h = 0,6
	d = 1,5; h = 0,85

	5
	То же, с квадратным комом
	0,5×0,5×0,4
	1,4×1,4×0,65

	5
	То же, с квадратным комом
	0,8×0,8×0,5
	1,7×1,7×0,75


Расчётные формулы
Объём круглой ямы (цилиндр):
$$V_{\text{ямы}} = \pi \times \left(\frac{D}{2}\right)^2 \times H$$
где $D$ — диаметр ямы, м; $H$ — глубина ямы, м; $\pi \approx 3{,}14$.
Объём квадратной (прямоугольной) ямы (параллелепипед):
$$V_{\text{ямы}} = a \times b \times h$$
где $a$, $b$ — стороны ямы, м; $h$ — глубина, м.
Объём обратной засыпки плодородным грунтом на одну яму:
· при посадке с комом — $V_{\text{зас}} = V_{\text{ямы}} - V_{\text{кома}}$
· при посадке с открытой корневой системой — $V_{\text{зас}} = V_{\text{ямы}}$ (вся яма заполняется плодородным грунтом)
Объём обратной засыпки с учётом коэффициента уплотнения:
$$V_{\text{зас.расч}} = V_{\text{зас}} \times K$$
где $K = 1{,}15$ — коэффициент уплотнения для плодородного грунта. 
Суммарный объём выемки грунта:
$$V_{\text{выемки}} = \sum V_{\text{ямы}_i} \times n_i$$
Суммарный объём обратной засыпки:
$$V_{\text{зас.общ}} = \sum V_{\text{зас}_i} \times n_i$$
Задание
Объект «Школьный двор»
	№
	Вид растения
	Тип посадочного материала
	Количество, шт.

	1
	Лиственница сибирская
	Саженец с круглым комом ($d = 0{,}5$ м, $h = 0{,}4$ м)
	10

	2
	Каштан конский
	Лиственное дерево, открытая корневая система, посадка с внесением растительной земли
	5

	3
	Сирень обыкновенная
	Кустарник, открытая корневая система, посадка с внесением растительной земли
	15


Порядок выполнения работы
Шаг 1. По табл. 1 (п. 2.1) определите нормативные размеры посадочной ямы для каждого вида растения, указанного в вашем варианте. Запишите их в таблицу расчётной карты (п. 5).
Шаг 2. Для каждого вида растения рассчитайте объём одной посадочной ямы по соответствующей формуле (круглая — цилиндр, квадратная — параллелепипед). Результаты округлите до тысячных (три знака после запятой).
Шаг 3. Для растений, высаживаемых с комом земли, рассчитайте объём кома по той же формуле (цилиндр — для круглого кома, параллелепипед — для квадратного).
Шаг 4. Рассчитайте объём обратной засыпки плодородного грунта на одну яму:
· для растений с комом: $V_{\text{зас}} = V_{\text{ямы}} - V_{\text{кома}}$;
· для растений без кома: $V_{\text{зас}} = V_{\text{ямы}}$.
Шаг 5. Умножьте объёмы на количество растений каждого вида. Просуммируйте:
· общий объём выемки грунта ($V_{\text{выемки}}$);
· общий объём обратной засыпки ($V_{\text{зас.общ}}$).
Шаг 6. Рассчитайте объём плодородного грунта для обратной засыпки с учётом коэффициента уплотнения $K = 1{,}15$.
Шаг 7. Заполните сводную таблицу результатов и сформулируйте вывод.
Расчётная карта обучающегося
Фамилия, имя: ___________________ Группа: _____ Вариант: _____
Таблица 1. Определение размеров и объёмов посадочных ям
	№
	Вид растения
	Кол-во, шт.
	Размеры ямы (из табл. 1)
	Размеры кома, м
	$V_{\text{ямы}}$, м³
	$V_{\text{кома}}$, м³
	$V_{\text{зас}}$ на 1 яму, м³

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Сводные результаты по объекту
	Показатель
	Значение

	Общее количество растений, шт.
	

	Общий объём выемки грунта, м³
	

	Объём грунта, занимаемый комами, м³
	

	Объём обратной засыпки (без коэфф. уплотнения), м³
	

	Объём плодородного грунта с $K = 1{,}15$, м³
	

	Объём плодородного грунта, л
	


Расчёты (показать полностью):
Вывод: Для посадки ____ растений на объекте «_____________» необходимо выкопать посадочные ямы общим объёмом ____ м³. Объём вынутого грунта, подлежащего вывозу, составляет ____ м³. Для обратной засыпки требуется доставить ____ м³ плодородного грунта (с учётом коэффициента уплотнения $K = 1{,}15$).
Контрольные вопросы
1. От каких факторов зависят размеры посадочных ям согласно нормативам?
2. Чем отличается расчёт объёма обратной засыпки для растений с комом и с открытой корневой системой?
3. Зачем при расчёте объёма плодородного грунта применяется коэффициент уплотнения и чему он равен?
4. Как изменится объём земляных работ, если вместо одиночной посадки кустарников высадить их в общую траншею?





















Практическая работа № 12
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Разбивка цветников, перенос проекта в натуру. Технологии посадки цветочно-декоративных растений.
Время выполнения: 2 академических часа
Цель
Сформировать практический опыт переноса проекта цветника в натуру и посадки цветочно-декоративной рассады по рисунку в соответствии с посадочным чертежом.
Задачи
· развить навыки работы с измерительным инструментом, координации движений, пространственного ориентирования на участке.
· формировать аккуратность, ответственность за результат коллективного труда, уверенность в собственных силах.
Теоретическая справка 
Перед началом работы руководитель практики проводит вводный инструктаж с демонстрацией наглядных материалов:
Этапы создания цветника:
1. Вынос проекта в натуру по посадочному чертежу.
2. Подготовка посадочных мест.
3. Посадка растений.
4. Уход за цветником.
Способы переноса проекта в натуру:
· Координатная сетка — на местности воспроизводят сетку квадратов (сторона 2–5 м), соответствующую сетке на чертеже. Точки пересечения закрепляют колышками, затем по чертежу переносят контуры цветника, соединяя точки. 
· Шаблонный способ — для повторяющихся геометрических фигур изготавливают шаблоны из картона/фанеры, накладывают на почву и очерчивают контур. 
· Циркульный способ — для круглых клумб: в центр вбивают кол, надевают верёвку длиной = радиусу, вторым концом вычерчивают окружность. 
· Способ «египетского треугольника» — для построения прямых углов: верёвка с отрезками 3, 4 и 5 м; угол против стороны 5 м — прямой. 
Правила посадки:
· Посадку ведут от середины цветника к краям, в шахматном порядке. 
· Высокорослые растения — ближе к центру или заднему плану. 
· Расстояние между растениями зависит от вида: ковровые (лобулия, альтернантера) — 10–15 см; низкие однолетники (бархатцы, агератум) — 15–25 см; среднерослые (петуния, сальвия) — 25–40 см. 
· Края цветника должны быть на 5–10 см выше окружающего газона. 
Задание 1. Изучение посадочного чертежа 
1. Получить посадочный чертёж цветника формата А4 и укрупнённую копию на планшете.
2. Определить масштаб чертежа, размеры и конфигурацию цветника.
3. Определить границы зон посадки разных видов растений по цветовой кодировке.
4. Записать в рабочую тетрадь: размеры цветника (длина × ширина), количество видов растений, норму посадки каждого вида, общее количество рассады.
Задание 2. Разбивка цветника на местности — перенос проекта в натуру
1. Ориентировка на участке. Определить базовые линии (от дорожки, забора, здания). Отложить от базовой линии расстояния согласно чертежу при помощи рулетки, закрепить колышками.
2. Нанесение координатной сетки. Натянуть шнур между колышками по сторонам квадратов (сторона 2 м). Точки пересечения отметить колышками. Прочертить садовым «карандашом» борозды глубиной 4–5 см вдоль туго натянутого шнура. 
3. Нанесение контуров рисунка. По чертежу определить, какие линии и фигуры проходят в каждом квадрате сетки. Прочертить контуры на почве садовым «карандашом». Кривые линии вычерчивать по шаблонам. Линии слегка присыпать мелом или сухим песком для лучшей видимости. 
4. Построение прямого угла (если цветник прямоугольной формы). Использовать способ «египетского треугольника» (3-4-5 м): вбить два кола, натянуть верёвку с отмеренными отрезками, угол против стороны 5 м будет прямым. 
5. Проверка. Сравнить полученные на местности размеры с чертежом. Допускается отклонение ±2 см на каждый метр.
Контрольные вопросы
1. Назовите три способа переноса проекта цветника в натуру.
2. Как построить прямой угол на местности без угломерных инструментов?
3. В каком порядке ведётся посадка растений в цветнике?
4. Почему высокорослые растения сажают ближе к центру цветника?
5. На какой высоте должны быть края цветника относительно газона и почему?



















Практическая работа № 13
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Расчет количества посадочного материала заданного ассортимента цветочно-декоративных растений для посадки в цветник заданной площади.
Время выполнения: 2 академических часа
Цель
Сформировать умение рассчитывать количество посадочного материала цветочно-декоративных растений для цветника заданной площади с учётом схемы посадки, ассортимента и запаса на отход.
Задачи
· развивать навыки работы с таблицами, схемами, пропорционального счёта, пространственного мышления при работе с планом цветника.
· воспитывать аккуратность, ответственность за результат, понимание значимости точного расчёта для экономии посадочного материала и средств.


Теоретическая справка
Расчёт количества посадочного материала производится по формуле:
$$N = \frac{S \times k}{a \times b} \times (1 + p)$$
где:
· NN — количество растений данного вида, шт.;
· SS — площадь цветника (или выделенного участка под данный вид), м²;
· aa — расстояние между растениями в ряду, см;
· bb — расстояние между рядами, см;
· kk — коэффициент перевода единиц (при aa и bb в см: k=10 000k=10000, так как 1 м² = 10,000 см²);
· pp — коэффициент запаса на отход (обычно 0,05–0,10, то есть 5–10%).
Упрощённая формула (если посадочная плотность DD уже задана в шт./м²):
$$N = S \times D \times (1 + p)$$
где DD — посадочная плотность, шт./м².

Ход работы
Шаг 1. Ознакомление с заданием 
Получите бланк задания. Изучите:
· площадь цветника;
· ассортимент растений (виды, сорта);
· схему цветника с указанием доли площади под каждый вид;
· справочную таблицу плотности посадки.
Шаг 2. Определение площади под каждую культуру 
Если в задании указано процентное или долевое распределение площади — рассчитайте фактическую площадь SiSi​ под каждый вид:
$$S_i = S_{общ} \times \frac{P_i}{100}$$
где SобщSобщ​ — общая площадь цветника, PiPi​ — процент площади под ii-й вид.
Внесите значения в расчётную таблицу (столбец 3).
Шаг 3. Определение посадочной плотности 
По справочной таблице найдите рекомендуемую плотность посадки DD (шт./м²) для каждого вида. Если плотность не задана напрямую, рассчитайте её по схеме посадки:
$$D = \frac{10,000}{a \times b}$$
Внесите значения в столбец 4.
Шаг 4. Расчёт базового количества растений 
Для каждого вида рассчитайте:
$$N_{баз} = S_i \times D$$
Округлите до целого числа в большую сторону. Внесите в столбец 5.
Шаг 5. Расчёт запаса на отход (10 мин)
Примените коэффициент запаса p=0,05p=0,05 (5%):
$$N_{запас} = N_{баз} \times p$$
Округлите до целого. Внесите в столбец 6.
Шаг 6. Расчёт итогового количества 
$$N_{итог} = N_{баз} + N_{запас}$$
Внесите в столбец 7. Подсчитайте итоговую строку — суммарное количество растений по всему цветнику.
Шаг 7. Оформление схемы цветника 
На плане-схеме цветника цветными карандашами выделите участки под каждый вид. Подпишите название культуры и количество растений. Для обучающихся с ОВЗ — допускается использование готовых наклеек-маркеров вместо надписей от руки.
Шаг 8. Проверка и вывод 
Проверьте расчёты: сумма площадей под все виды должна равняться общей площади цветника. Сформулируйте вывод о потребности в посадочном материале.

Задание. 
Исходные данные:
Площадь цветника Sобщ=24Sобщ​=24 м². Форма — прямоугольник 6×46×4 м.
Ассортимент и распределение площади:
	№
	Вид растения
	Доля площади, %
	Схема посадки 
(a × b), см
	Плотность D, шт./м²

	1
	Бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta)
	40
	25 × 25
	—

	2
	Петуния гибридная (Petunia × hybrida)
	30
	20 × 20
	—

	3
	Агератум Хоустона (Ageratum houstonianum)
	30
	15 × 15
	—


Коэффициент запаса на отход: p=5%p=5%.
Задание:
1. Рассчитайте площадь под каждый вид.
2. Определите плотность посадки по схеме (или используйте справочную таблицу).
3. Рассчитайте количество растений каждого вида с учётом запаса.
4. Заполните расчётную таблицу.
5. Нанесите зоны посадки на схему цветника.

Справочная таблица плотности посадки (фрагмент)
	Растение
	Схема a × b, см
	Плотность, шт./м²

	Бархатцы прямостоячие
	25 × 25
	16

	Бархатцы отклонённые
	20 × 20
	25

	Петуния гибридная
	20 × 20
	25

	Агератум Хоустона
	15 × 15
	44

	Сальвия сверкающая
	20 × 25
	20

	Бегония вечноцветущая
	15 × 20
	33

	Алиссум морской
	15 × 15
	44

	Цинерария приморская
	30 × 30
	11

	Кохия веничная
	25 × 30
	13



Эталон выполнения 
	№
	Вид
	SiSi​, м²
	DD, шт./м²
	NбазNбаз​, шт.
	NзапасNзапас​, шт.
	NитогNитог​, шт.

	1
	Бархатцы прямостоячие
	9,6
	16
	154
	8
	162

	2
	Петуния гибридная
	7,2
	25
	180
	9
	189

	3
	Агератум Хоустона
	7,2
	44
	317
	16
	333

	
	Итого
	24
	—
	651
	33
	684



Проверка: 9,6+7,2+7,2=249,6+7,2+7,2=24 м² — верно.
Вывод: для создания цветника площадью 24 м² заданного ассортимента потребуется 684 растения, в том числе 162 бархатцев прямостоячих, 189 петуний гибридных и 333 агератума Хоустона, с учётом 5%-ного запаса на отход при транспортировке и приживаемости.

Контрольные вопросы
1. Почему при расчёте посадочного материала необходимо учитывать запас на отход?
2. Как изменится количество растений, если увеличить расстояние между ними в ряду?
3. От каких факторов зависит выбор схемы посадки (расстояние между растениями)?
4. Как повлияет уменьшение площади цветника на количество посадочного материала при том же ассортименте?












Практическая работа № 14
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Технология выполнения работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов на объектах. Стрижка, санитарная обрезка насаждений, удалений насаждений. Уход за цветниками и газонным покрытием. Сезонность работ.
Время выполнения: 2 академических часа
Цель
Сформировать практические умения по выполнению работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов с учётом сезонности для условий Пермского края.
Задачи
· развивать навыки самостоятельного определения видов и объёмов уходовых работ, выбора инструментов и соблюдения последовательности операций.
· формировать ответственность за качество выполняемых работ, бережное отношение к зелёным насаждениям, соблюдение требований охраны труда.

Теоретическая справка (краткий инструктаж мастера)
Сезонность работ для Пермского края (умеренно континентальный климат, зона зимостойкости 4, безморозный период примерно 120–130 дней):
	Сезон
	Период
	Основные виды работ

	Весна
	конец апреля — май
	Санитарная обрезка (удаление подмёрзших, сломанных ветвей); уборка мусора и прошлогодней листвы; подкормка азотными удобрениями; первый покос газона (при достижении травы 8–10 см); рыхление приствольных кругов; осмотр на наличие вредителей

	Лето
	июнь — август
	Регулярный покос газона (1 раз в 7–10 дней при тёплой влажной погоде, 3 раза в месяц — в засушливые периоды); полив (утром или вечером); прополка цветников; подкормки цветочно-декоративных растений; стрижка живых изгородей; удаление отцветших соцветий; борьба с вредителями и болезнями

	Осень
	сентябрь — октябрь
	Санитарная обрезка (после листопада, с середины сентября — у деревьев, на 5–10 дней позже — у кустарников); уборка опавшей листвы; последний покос газона (за 2 недели до устойчивых холодов, высота 4–5 см); осенняя подкормка фосфорно-калийными удобрениями; влагозарядковый полив (2–3 ведра под куст, 5–6 под дерево); уборка растительных остатков

	Зима
	ноябрь — март
	Снегозадержание у стволов; удаление снега с крон хвойных (осторожно, во избежание обломов); контроль состояния ветвей после снегопадов и ледяных дождей; планирование весенних работ; заточка и ремонт инструмента


Задание и порядок выполнения
Работа выполняется в малых подгруппах (2–3 человека) или индивидуально с сопровождением. Каждый обучающийся получает карточку-задание.
Задание 1. Осмотр объекта и определение объёма работ 
Что сделать:
1. Провести визуальный осмотр участка (деревья, кустарники, живая изгородь, цветники, газон).
2. Определить насаждения, требующие санитарной обрезки (сухие, сломанные, больные, с признаками поражения вредителями ветви).
3. Отметить маячками (алыми ленточками) ветви и побеги, подлежащие удалению.
4. Оценить состояние газона (высота травостоя, наличие сорняков, проплешин).
5. Оценить состояние цветников (наличие сорняков, отцветших соцветий, потребность в поливе).
6. Заполнить лист осмотра (прилагается бланк с графами: объект, вид работы, количество, срочность).
Задание 2. Санитарная обрезка древесно-кустарниковых насаждений 
Инструменты: секатор, садовая пила, сучкорез, садовый вар, спирт, ткань.
Порядок выполнения:
1. Надеть спецодежду, перчатки, защитные очки.
2. Протереть режущие части инструмента спиртом.
3. Осмотреть растение, намеченные маячками ветви ещё раз проверить на соответствие критериям удаления.
4. Побеги до 1,5 см в диаметре — срезать секатором «на кольцо» (по кольцевому наплыву у основания, не оставляя пенька).
5. Ветви более 1,5 см — спиливать садовой пилой методом трёх пропилов:
· первый пропил — снизу, на расстоянии 25–30 см от ствола, на глубину 1/4 толщины ветви;
· второй пропил — сверху, на 5 см дальше от ствола, чем нижний (ветвь отваливается);
· третий пропил — аккуратно срезать оставшийся пенёк по кольцевому наплыву.
6. Срезы диаметром более 2 см зачистить садовым ножом и замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе — не позднее 1–2 часов после обрезки.
7. После обработки каждого растения — продезинфицировать инструмент спиртом.
8. Срезанные ветви сложить в designated место для последующей утилизации.
Правило: за один приём удалять не более 25% древесины растения. Не удалять более 1–2 крупных ветвей в год.
Задание 3. Стрижка живой изгороди 
Инструменты: ножницы для стрижки (механические или аккумуляторные), шаблон (натянутая верёвка или деревянная рамка).
Порядок выполнения:
1. Натянуть верёвку-ориентир на заданной высоте стрижки.
2. Начать стрижку сверху, двигаясь вдоль изгороди.
3. Боковые стороны стричь снизу вверх, придавая изгороди форму трапеции (сужение кверху — для лучшего освещения нижних ветвей).
4. Проверить ровность по шаблону.
5. Срезанные побеги собрать граблями.
Практическая работа № 15
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Технология выполнения работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов на объектах. Стрижка, санитарная обрезка насаждений, удалений насаждений. Уход за цветниками и газонным покрытием. Сезонность работ.
Время выполнения: 2 академических часа
Цель
Сформировать практические умения по выполнению работ по содержанию древесно-кустарниковых насаждений, цветочно-декоративных растений и газонов с учётом сезонности для условий Пермского края.
Задачи
· развивать навыки самостоятельного определения видов и объёмов уходовых работ, выбора инструментов и соблюдения последовательности операций.
· формировать ответственность за качество выполняемых работ, бережное отношение к зелёным насаждениям, соблюдение требований охраны труда.

Теоретическая справка (краткий инструктаж мастера)
Сезонность работ для Пермского края (умеренно континентальный климат, зона зимостойкости 4, безморозный период примерно 120–130 дней):
	Сезон
	Период
	Основные виды работ

	Весна
	конец апреля — май
	Санитарная обрезка (удаление подмёрзших, сломанных ветвей); уборка мусора и прошлогодней листвы; подкормка азотными удобрениями; первый покос газона (при достижении травы 8–10 см); рыхление приствольных кругов; осмотр на наличие вредителей

	Лето
	июнь — август
	Регулярный покос газона (1 раз в 7–10 дней при тёплой влажной погоде, 3 раза в месяц — в засушливые периоды); полив (утром или вечером); прополка цветников; подкормки цветочно-декоративных растений; стрижка живых изгородей; удаление отцветших соцветий; борьба с вредителями и болезнями

	Осень
	сентябрь — октябрь
	Санитарная обрезка (после листопада, с середины сентября — у деревьев, на 5–10 дней позже — у кустарников); уборка опавшей листвы; последний покос газона (за 2 недели до устойчивых холодов, высота 4–5 см); осенняя подкормка фосфорно-калийными удобрениями; влагозарядковый полив (2–3 ведра под куст, 5–6 под дерево); уборка растительных остатков

	Зима
	ноябрь — март
	Снегозадержание у стволов; удаление снега с крон хвойных (осторожно, во избежание обломов); контроль состояния ветвей после снегопадов и ледяных дождей; планирование весенних работ; заточка и ремонт инструмента


Задание и порядок выполнения
Работа выполняется в малых подгруппах (2–3 человека) или индивидуально с сопровождением. Каждый обучающийся получает карточку-задание.

Задание 1. Уход за цветниками. 
Порядок выполнения:
1. Прополка: удалить сорняки вручную, извлекая их с корнем. Почву вокруг растений осторожно взрыхлить на глубину 3–5 см.
2. Удаление отцветших соцветий: срезать секатором или прищипнуть вручную увядшие цветки, не повреждая листья и стебель.
3. Полив: осуществить полив под корень (из лейки без ситечка или шлангом с дождевальной насадкой, в зависимости от типа цветника). Норма — 10–15 л на 1 м².
4. Подкормка (если предусмотрено планом): внести растворимое комплексное удобрение по норме, указанной на упаковке, после полива.
Задание 2. Уход за газоном.
Порядок выполнения:
1. Осмотр газона: определить высоту травостоя, наличие сорняков, мусора.
2. Уборка: собрать мусор граблями (ветки, камни, крупные листья).
3. Покос: произвести стрижку газона. Высота скашивания — 4–5 см (по правилам благоустройства Пермского края — при достижении травой высоты более 15 см кошение производится на высоту не ниже 4 см). Первый покос сезона — не ниже 5 см.
4. Сбор скошенной травы: граблями собрать срезанную массу. Уборку произвести в день покоса или на следующий день (согласно правилам благоустройства Пермского муниципального округа).
5. Полив: после покоса осуществить полив дождеваниеманием, норма — 15–20 л на 1 м².
6. Внесение скошенной травы в компостную кучу.

Контрольные вопросы (устный опрос по окончании работы)
1. Какие ветви подлежат санитарной обрезке? Назовите 3–4 признака.
2. Почему нельзя оставлять пеньки при обрезке «на кольцо»?
3. В какой последовательности (три пропила) удаляется крупная ветвь? Покажите.
4. Зачем дезинфицировать инструмент при переходе от одного растения к другому?
5. Какова оптимальная высота стрижки газона в Пермском крае?
6. В какие сроки проводится санитарная обрезка осенью? Почему важно завершить её до холодов?
7. Перечислите весенние, летние, осенние и зимние работы по содержанию насаждений.






Практическая работа № 16
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составления графика производства работ по содержанию объекта с заданным перечнем элементов благоустройства и озеленения по сезонам.
Время выполнения: 2 академических часа
Цель
Обучающая: сформировать умение составлять календарный график производства работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства с распределением по сезонам года на основании нормативных требований.
Задачи
· развивать навыки работы с нормативно-технической документацией, системного мышления при планировании производственных процессов.
· формировать профессиональную ответственность за качество содержания объектов, понимание значимости сезонного планирования.

Теоретическая справка
Согласно ГОСТ Р 70387-2022, работы по содержанию объектов благоустройства включают: 
· регулярный осмотр всех элементов благоустройства;
· устранение повреждений отдельных элементов в течение 3 месяцев со дня обнаружения;
· уход за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками;
· санитарную очистку канав, труб, дренажей — один раз весной после схода снега и далее по мере накопления;
· очистку и окраску малых архитектурных форм — по мере загрязнения, но не реже одного раза в год;
· ежедневную уборку территории — мойку, подметание, уборку снега, наледи.
Сезонные периоды содержания территорий (ориентировочно для Пермского края): 
	Сезон
	Календарные сроки

	Весенний
	1 апреля — 1 июня

	Летний
	1 июня — 1 сентября

	Осенний
	1 сентября — 15 ноября

	Зимний
	15 ноября — 1 апреля



Задание
Описание объекта
Объект: Сквер площадью 0,5 га в сельском поселении Пермского края.
Перечень элементов благоустройства и озеленения на объекте:
1. Деревья лиственные (берёза, липа, клён) — 25 шт.
2. Декоративные кустарники (спирея, пузыреплодник) — 40 шт.
3. Живая изгородь из боярышника — 60 пог. м
4. Газон партерный — 200 м²
5. Цветник из летников (бархатцы, петуния, агератум) — 50 м²
6. Садово-парковые дорожки с плиточным покрытием — 150 м²
7. Малые архитектурные формы: 4 скамьи, 6 урн, 2 кашпо
8. Система автоматического полива — 1 комплект
9. Детская площадка — 1 шт.
10. Дренажная канава вдоль периметра — 120 пог. м
Порядок выполнения работы
Шаг 1. Изучите перечень элементов благоустройства и озеленения на объекте (п. 4.1) и план-схему объекта.
Шаг 2. Определите для каждого элемента перечень работ по содержанию в соответствии с ГОСТ Р 70387-2022 и нормативными требованиями по уходу. Заполните таблицу «Перечень работ по элементам» (бланк № 1).
Шаг 3. Распределите все выявленные работы по четырём сезонам (весна, лето, осень, зима). Укажите периодичность каждого вида работ.
Шаг 4. Составьте сводный календарный график производства работ по содержанию объекта (бланк № 2). В графике укажите:
· наименование элемента благоустройства;
· вид работы;
· сезон проведения;
· периодичность (сколько раз за сезон / месяц / неделю);
· инструменты и инвентарь, необходимые для выполнения.
Шаг 5. Сделайте выводы:
· какие работы являются круглогодичными;
· в какой сезон нагрузка максимальна;
· какие работы требуют согласования с другими службами.

Бланки для заполнения
Бланк № 1. Перечень работ по элементам благоустройства и озеленения
	№
	Элемент
	Вид работы по содержанию
	Нормативное основание (ГОСТ, правила)

	1
	Деревья лиственные
	…
	…

	2
	…
	…
	…


Бланк № 2. Календарный график производства работ по содержанию объекта по сезонам
	№
	Элемент благоустройства
	Вид работы
	Весна
	Лето
	Осень
	Зима
	Периодичность
	Инструменты, инвентарь

	1
	Деревья лиственные
	Осмотр
	+
	+
	+
	+
	Еженедельно
	Бинокль, журнал осмотра

	2
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


В ячейках сезонных столбцов ставится знак «+» если работа проводится в данный сезон, «—» если не проводится.


Практическая работа № 17
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях
Профессия: 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Тема: Составления графика производства работ по содержанию объекта с заданным перечнем элементов благоустройства и озеленения по сезонам.
Время выполнения: 1 академический час
Цель
Обучающая: сформировать умение составлять календарный график производства работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства с распределением по сезонам года на основании нормативных требований.
Задачи
· развивать навыки работы с нормативно-технической документацией, системного мышления при планировании производственных процессов.
· формировать профессиональную ответственность за качество содержания объектов, понимание значимости сезонного планирования.

Теоретическая справка
Согласно ГОСТ Р 70387-2022, работы по содержанию объектов благоустройства включают: 
· регулярный осмотр всех элементов благоустройства;
· устранение повреждений отдельных элементов в течение 3 месяцев со дня обнаружения;
· уход за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками;
· санитарную очистку канав, труб, дренажей — один раз весной после схода снега и далее по мере накопления;
· очистку и окраску малых архитектурных форм — по мере загрязнения, но не реже одного раза в год;
· ежедневную уборку территории — мойку, подметание, уборку снега, наледи.
Сезонные периоды содержания территорий (ориентировочно для Пермского края): 
	Сезон
	Календарные сроки

	Весенний
	1 апреля — 1 июня

	Летний
	1 июня — 1 сентября

	Осенний
	1 сентября — 15 ноября

	Зимний
	15 ноября — 1 апреля



Задание 
Ознакомиться со справочным материалами 
Деревья и кустарники
· Санитарная обрезка — ежегодно, в период покоя (ноябрь–март), до распускания почек. 
· Полив — 2–5 раз за вегетационный сезон (май–сентябрь), норма 20–30 л/м² приствольного круга. 
· Рыхление приствольных кругов — 3–4 раза за сезон.
· Удаление поросли — по мере появления, 2–3 раза за сезон.
· Осенний влагозарядковый полив — октябрь, до наступления заморозков.
· Утепление на зиму (молодые растения) — октябрь–ноябрь.
· Лечение ран, дезинфекция срезов — после обрезки.
Живая изгородь
· Формовочная стрижка — 2–3 раза за сезон (июнь, июль, август). 
· Санитарная обрезка — ранняя весна или осень после листопада.
· Полив — 3–4 раза за сезон.
Газон партерный 
	Сезон
	Работы
	Периодичность

	Весна
	Прочёсывание (скарификация), прикатывание, подсев, аэрация, внесение азотных удобрений
	1 раз после схода снега

	Лето
	Стрижка, полив, подкормка, обработка от сорняков
	Стрижка — 1 раз в 7–10 дней; полив — по мере необходимости

	Осень
	Подсев, последняя стрижка (высота 4–6 см), внесение калийно-фосфорных удобрений, уборка листьев
	1 раз за сезон

	Зима
	Очистка от снежных наносов, защита от ледяной корки
	По мере необходимости


Цветники из летников 
· Высадка рассады — конец мая — начало июня.
· Полив — 15–20 раз за сезон, вечером после 17:00 или утром.
· Рыхление — до 6 раз за сезон.
· Удаление отцветших соцветий — еженедельно.
· Подкормка — 2 раза за сезон.
· Прополка — 3–4 раза за сезон.
· Осенняя уборка растительных остатков — сентябрь–октябрь.
Садово-парковые дорожки 
	Сезон
	Работы
	Периодичность

	Весна
	Осмотр покрытия, мойка после зимы, ремонт повреждённых участков
	1 раз за сезон

	Лето
	Подметание, мойка, удаление сорной растительности в швах
	2 раза в неделю

	Осень
	Уборка опавших листьев, осмотр перед зимним периодом
	По мере опадания листьев

	Зима
	Уборка снега, наледи, антигололёдная обработка
	Ежедневно


Малые архитектурные формы 
· Очистка от загрязнений — по мере загрязнения.
· Окраска / побелка — не реже 1 раза в год (при дефектах покрытия более 30% площади).
· Осмотр на предмет дефектов — регулярно (ежемесячно).
· Ремонт, замена — при выявлении дефектов.
Система автоматического полива
· Весенний пуск и наладка — апрель–май.
· Контроль работы в течение сезона — еженедельно.
· Осенняя консервация (слив воды, продувка) — октябрь.
Детская площадка 
· Осмотр оборудования — еженедельно.
· Проверка крепежа — ежемесячно.
· Очистка от загрязнений — по мере необходимости.
· Ремонт и замена элементов — при выявлении дефектов.
· Зимняя уборка снега и наледи — ежедневно.
Дренажная канава 
· Санитарная очистка от мусора — 1 раз весной после схода снега, далее по мере накопления (2–4 раза в три месяца).
· Очистка от растительности — 1–2 раза за сезон.


Вопросы для самопроверки и защиты
1. Какие виды работ по содержанию объекта являются круглогодичными и почему?
2. В какой сезон нагрузка по содержанию объекта максимальна? Обоснуйте.
3. Чем отличается весенний уход за газоном от осеннего?
4. Почему санитарную обрезку деревьев проводят в период покоя?
5. Какие работы на объекте требуют согласования с другими службами (например, дорожными, энергетическими)?
6. Как погодные условия влияют на корректировку графика?


