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I. 
Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) разработан на основе рабочей программы общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.03. Основы строительного дела и материалы. 
ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по общепрофессиональной учебной дисциплине ОП.03. Основы строительного дела и материалы для профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства в форме дифференцированного зачета, который проводится по окончании изучения рабочей программы (во II семестре). 
Целью использования комплекта оценочных материалов является определение уровня образовательных результатов обучающихся, установленных рабочей программой по общепрофессиональной учебной дисциплине ОП.03. Основы строительного дела и материалы. 
Результаты освоения программы по общепрофессиональной учебной дисциплине ОП.03. Основы строительного дела и материалы, представляющие собой формируемые общие компетенции федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).

Таблица 1. Матрица соответствия оценочных материалов 
индикаторам сформированности компетенций
	Код, наименование компетенции
	Наименование индикаторов сформированности компетенций
	Семестр
	№ задания

	ПК 1.1. Выполнять работы по разбивке садово-парковых объектов и малых архитектурных форм
	Определяет геометрические параметры и модульные размеры строительных элементов при разбивке объекта.
	2
	6, 7

	ПК 1.2. Выполнять работы по устройству дорожно-тропиночной сети и площадок
	Применяет знания об унификации и модульной координации размеров при устройстве покрытий.
	2
	6, 7, 10

	ПК 2.2. Выполнять работы по устройству оснований и покрытий дорожно-тропиночной сети
	Определяет физико-механические свойства материалов (прочность, теплопроводность, зерновой состав).
	2
	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11

	ПК 2.3. Определять качество строительных материалов
	Классифицирует строительные материалы по назначению, составу и свойствам; выявляет дефекты.
	2
	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12

	ПК 3.4. Выполнять работы по монтажу конструкций вертикального озеленения и малых архитектурных форм
	Обосновывает выбор крепежа и технологий монтажа МАФ и конструкций вертикального озеленения.
	2
	12, 13

	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Соотносит свойства материалов с условиями эксплуатации в регионе (климат Пермского края).
	2
	3, 5

	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации
	 Использует нормативную документацию (ГОСТ, СП) для обоснования выбора материалов.
	2
	2, 8

	ОК 03. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации
	Интерпретирует понятие модульной координации и унификации в строительстве.
	2
	6, 7

	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, применять знания об изменении климата
	Применяет принципы ресурсосбережения и бережливого производства при выполнении работ.
	2
	5, 9, 12, 13

	ОК 10. Формировать личность, способную свободно ориентироваться в быстроизменяющихся условиях
	 Обосновывает выбор материалов с учётом климатических и эксплуатационных факторов.
	2
	9



Тестовые задания
Форма проведения: письменное тестирование. 
Общее количество заданий: 13. Два варианта.
 Время выполнения: 45 минут.
Дополнительные материалы и оборудование (заполняется при необходимости): 
бумага, ручка, калькулятор. 
Особые условия (для лиц с ОВЗ и инвалидов): увеличение шрифта тестовых материалов, использование программ экранного доступа, увеличение времени выполнения на 30 минут.
[bookmark: _GoBack]При оценивании итоговых результатов теста учитывается выполнение предусмотренных рабочей программой практических работ. В случае невыполнения 50 % практических работ, максимальная оценка не может превышать балл «неудовлетворительно».

ВАРИАНТ 1
Задание 1. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: какой из показателей характеризует способность материала выдерживать многократное замораживание и оттаивание без потери прочности? 
А) водопоглощение 
Б) гигроскопичность 
В) морозостойкость 
Г) пористость

	Поле для ответа
	



Задание 2. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа.
 Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: для защиты древесины от гниения применяют: 
А) антипирены 
Б) антисептики 
В) пластификаторы 
Г) гидрофобизаторы

	Поле для ответа
	



Задание 3. * Формируемая ОК: ОК 02, ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между видом вяжущего вещества и его основной характеристикой. Запишите пары (цифра — буква).
 Текст задания:
	Вид вяжущего
	Характеристика

	1) воздушная известь
	А) твердеет только на воздухе

	2) портландцемент
	Б) твердеет и на воздухе, и в воде

	3) гипсовые вяжущие
	В) быстро схватывается и твердеет




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	



Задание 4. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: Какой материал относится к лёгким бетонам? 
А) бетон на гранитном щебне 
Б) керамзитобетон 
В) тяжёлый железобетон 
Г) бетон на песке из отсевов дробления
	Поле для ответа
	



Задание 5. ** Формируемая ОК: ОК 07, ПК 2.3. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: перечислите не менее трёх физических свойств строительных материалов, которые важно учитывать при благоустройстве открытых территорий в условиях Пермского края. Напишите связный ответ. 
Текст задания: перечислите не менее трёх физических свойств строительных материалов, которые важно учитывать при благоустройстве открытых территорий в условиях Пермского края.
	Поле для ответа

	



Задание 6. * Формируемая ОК: ОК 03, ПК 1.2. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: что означает термин «модульная координация размеров в строительстве»? А) подбор материалов по цвету и текстуре 
Б) унификация размеров строительных элементов на базе модуля (обычно 100 мм) В) расчёт несущей способности конструкций 
Г) определение стоимости строительства

	Поле для ответа
	






Задание 7. * Формируемая ПК: ПК 1.1, ПК 1.2. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между типом малой архитектурной формы (МАФ) и её основным назначением. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	МАФ
	Назначение

	1) пергола
	А) декоративное затенение, опора для растений

	2) подпорная стенка
	Б) удержание грунта на перепадах рельефа

	3) садовая скамья
	В) место для отдыха посетителей




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	



Задание 8. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3.
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа.
 Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа.
 Текст задания: Какой показатель определяют при подборе состава бетона?
 А) цвет материала 
Б) соотношение цемента, воды, заполнителей 
В) марку древесины 
Г) высоту конструкции
	Поле для ответа
	



Задание 9. *** Формируемая ОК: ОК 07, ОК 10. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: напишите связный ответ объёмом 3–4 предложения с примером. 
Текст задания: объясните, почему при выборе строительных материалов для садово-паркового объекта важно учитывать климатические условия региона. Приведите один пример.
	Поле для ответа
	






Задание 10. * Формируемая ПК: ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: к природным каменным материалам относят:
 А) силикатный кирпич
 Б) гранит 
В) газобетон 
Г) гипсокартон
	Поле для ответа
	



Задание 11. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между методом контроля качества материала и параметром, который он определяет. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Метод контроля
	Параметр

	1) определение насыпной плотности
	А) масса единицы объёма сыпучего материала

	2) испытание на сжатие
	Б) прочность материала

	3) определение зернового состава
	В) гранулометрический состав заполнителя




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	




Задание 12. * Формируемая ПК: ПК 3.4. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: при монтаже конструкций для вертикального озеленения важно в первую очередь обеспечить: А) яркий цвет покрытия Б) надёжное крепление и устойчивость конструкции В) низкую стоимость материалов Г) максимальную высоту конструкции
	Поле для ответа
	



Задание 13. *** Формируемая ОК: ОК 07. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: назовите два принципа бережливого производства и кратко поясните их применение. 
Текст задания: Назовите два принципа бережливого производства, которые можно применить при выполнении строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры.
	Поле для ответа
	












ВАРИАНТ 2
Задание 1. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: Теплопроводность материала важна при выборе: 
А) тротуарной плитки для дорожек 
Б) утеплителя для подпорных стенок или малых архитектурных форм с утеплением 
В) краски для ограждений 
Г) семян газонных трав
	Поле для ответа
	



Задание 2. * Формируемая ОК: ОК 02, ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между материалом и его основным свойством. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Материал
	Свойство

	1) битум
	А) гидрофобность, используется для гидроизоляции

	2) древесина
	Б) анизотропия свойств, гигроскопичность

	3) портландцемент
	В) способность к гидравлическому твердению




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	




Задание 3. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа.
 Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: Антипирены применяют для: 
А) защиты древесины от огня 
Б) защиты от гниения 
В) повышения прочности бетона 
Г) улучшения внешнего вида поверхности
	Поле для ответа
	



Задание 4. * Формируемая ПК: ПК 2.3. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: назовите одну причину и кратко поясните её. 
Текст задания: почему при устройстве бетонных дорожек в садово-парковом строительстве важно контролировать уход за бетоном в первые дни после укладки? Назовите одну причину.

	Поле для ответа
	






Задание 5. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: к искусственным каменным материалам на основе минеральных вяжущих относят: 
А) природный бутовый камень
 Б) силикатные блоки 
В) валуны 
Г) ракушечник

	Поле для ответа
	



Задание 6. * Формируемая ПК: ПК 1.1, ПК 2.2. 
Тип: закрытый на установление соответствия.
 Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между этапом работы и инструментом/методом, который целесообразно применить. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Этап работы
	Инструмент/метод

	1) определение прочности материала
	А) испытание образцов на прессе

	2) определение зернового состава щебня
	Б) просеивание через набор сит

	3) контроль горизонтальности установки МАФ
	В) строительный уровень




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	



Задание 7. * Формируемая ОК: ОК 03, ПК 1.2. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: Унификация в строительстве позволяет: 
А) увеличить разнообразие форм МАФ 
Б) сократить количество типоразмеров элементов и упростить монтаж 
В) использовать только дорогие материалы 
Г) отказаться от проектной документации

	Поле для ответа
	



Задание 8. * Формируемая ОК: ОК 02. 
Тип: открытый с развернутым ответом.
 Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: укажите не менее двух источников информации. 
Текст задания: Укажите не менее двух источников информации, которые мастер садово-паркового и ландшафтного строительства может использовать для поиска актуальных требований к строительным материалам.
	Поле для ответа
	






Задание 9. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: Асфальтовые бетоны применяют преимущественно для:
 А) возведения стен зданий
 Б) устройства дорожных покрытий и площадок 
В) изготовления мебели 
Г) вертикального озеленения
	Поле для ответа
	



Задание 10. * Формируемая ПК: ПК 1.2. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Инструкция: установите соответствие между дефектом малой архитектурной формы и возможной причиной его появления. Запишите пары (цифра — буква). 
Текст задания:
	Дефект
	Причина

	1) растрескивание бетона
	А) нарушение технологии укладки или ухода за бетоном

	2) коробление деревянных элементов
	Б) перепады влажности и температуры

	3) отслоение покрытия металла
	В) коррозия из-за отсутствия защиты или некачественной окраски




	Поле для ответа
	
	
	

	
	
	
	




Задание 11. * Формируемая ПК: ПК 2.2, ПК 2.3. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: Зерновой состав заполнителя влияет на: 
А) цвет бетона 
Б) удобоукладываемость и прочность бетонной смеси 
В) стоимость проекта озеленения 
Г) выбор растений для клумбы

	Поле для ответа
	



Задание 12. *** Формируемая ОК: ОК 07. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время выполнения: 4 минуты. 
Инструкция: опишите кратко, приведите два примера действий. 
Текст задания: Опишите кратко, как мастер может организовать работу на объекте с учётом принципов ресурсосбережения. Приведите два примера действий.
	Поле для ответа
	



Задание 13. * Формируемая ПК: ПК 3.4. 
Тип: закрытый с выбором одного верного ответа. 
Время выполнения: 1 минута. 
Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. 
Текст задания: для монтажа конструкций вертикального озеленения на кирпичной стене целесообразно использовать:
 А) деревянные колышки 
Б) металлические анкеры или дюбели, подходящие для кладки 
В) двусторонний скотч
 Г) обычный канцелярский клей
	Поле для ответа
	






















Ключи и критерии оценивания
Таблица ключей (Вариант 1 / Вариант 2)
	№
	Тип
	Ответ (В1)
	Ответ (В2)
	Критерии (макс. балл)

	1
	Выбор одного
	В
	Б
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	2
	Выбор одного
	Б
	А
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	3
	Соответствие
	1-А, 2-Б, 3-В
	1-А, 2-Б, 3-В
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	4
	Выбор одного / Разверн.
	Б
	чтобы избежать быстрого испарения влаги и образования трещин, а также для набора проектной прочности.
	1 б. — верно / 1 б. — указана причина; 0 б. — ошибка

	5
	Выбор одного / Разверн.
	Б
	морозостойкость, водопоглощение, теплопроводность, влажность, пористость (достаточно 3 любых из списка).
	1 б. — верно / 1 б. — 3+ свойства; 0 б. — ошибка

	6
	Выбор одного / Соответствие
	Б
	1-А, 2-Б, 3-В
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	7
	Соответствие / Выбор одного
	1-А, 2-Б, 3-В
	Б
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	8
	Выбор одного / Разверн.
	Б
	ГОСТы и СП (своды правил), сайты производителей материалов, профессиональные справочники, нормативные базы данных, консультации специалистов.
	1 б. — верно / 1 б. — 2+ источника; 0 б. — ошибка

	9
	Разверн. / Выбор одного
	климатические условия (осадки, перепады температур, морозы) влияют на долговечность материалов. Например, в условиях высокой влажности древесина без обработки быстро гниёт, поэтому её нужно защищать антисептиками.
	Б
	1 б. — развернутый ответ с примером; 0 б. — ошибка

	10
	Выбор одного / Соответствие
	Б
	1-А, 2-Б, 3-В
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	11
	Соответствие / Выбор одного
	1-А, 2-Б, 3-В
	Б
	1 б. — верно; 0 б. — ошибка

	12
	Выбор одного / Разверн.
	Б
	планировать раскрой материалов для минимизации обрезков; собирать и повторно использовать пригодные остатки (например, щебень, песок); контролировать расход воды и электроэнергии на площадке.
	1 б. — верно / 1 б. — 2+ примера; 0 б. — ошибка

	13
	Разверн. / Выбор одного
	минимизация отходов материалов, рациональное использование инструментов и техники, планирование работ для исключения простоев.
	Б
	1 б. — 2+ принципа; 0 б. — ошибка



Оценивание заданий с развернутым ответом
Критерии оценки:
1. Правильность ответа — отсутствие фактических ошибок.
2. Полнота ответа — раскрытие объёма используемых понятий.
3. Обоснованность ответа — наличие аргументов.
4. Логика изложения ответа — грамотная последовательность излагаемого материала.
5. Сопоставимость с эталонным ответом — соответствие ключевым смысловым единицам.
Схема перевода в оценку по 5-балльной шкале
Максимальный первичный балл за каждый вариант — 13 баллов.
	Первичный балл
	Оценка по 5-балльной системе
	Уровень освоения компетенций

	12–13 баллов
	5 (отлично)
	Профессиональный (самостоятельное решение задач)

	9–11 баллов
	4 (хорошо)
	Продвинутый (с незначительными недочётами)

	7–8 баллов
	3 (удовлетворительно)
	Базовый (понимание теории, трудности в практике)

	менее 7 баллов
	2 (неудовлетворительно)
	Недостаточный (ПК не сформированы)




