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I.	Пояснительная записка
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) разработан на основе рабочей программы ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях. 
ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01 Технология производства работ по благоустройству и озеленению территорий для профессии 35.01.19 

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства в формах:
- семестрового контроля по итогам III семестра.
- дифференцированного зачета, который проводится по окончании изучения программы (во II семестре). 
Целью использования комплекта оценочных материалов является определение уровня образовательных результатов обучающихся, установленных рабочей программой по ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях.
Результаты освоения программы по ПМ.01 Выполнение подготовительных работ и работ основного профиля по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях., представляющие собой формируемые общие компетенции федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в соотнесении с личностными, метапредметными и предметными результатами обучения базового уровня федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО).
Таблица 1. Матрица соответствия оценочных материалов 
индикаторам сформированности компетенций

	Код компетенции
	Наименование индикатора
	№ задания

	ПК 1.1
	Применение технологий посадки, подготовки почвы, устройства газонов и дорожек
	Вариант 1: 2, 4, 13; 
Вариант 2: 2, 4, 13

	ПК 1.2
	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по уходу, обрезке, ремонту покрытий и выявлению дефектов
	Вариант 1: 11; Вариант 2: 11

	ОК 01
	Планирование решения задач профессиональной деятельности
	Вариант 1: 9, 13; Вариант 2: 9, 13

	ОК 02
	Использование цифровых средств поиска и обработки информации
	Вариант 1: 12; Вариант 2: 12

	ОК 03
	Владение профессиональной терминологией
	Вариант 1: 5; Вариант 2: 5

	ОК 07
	Соблюдение норм экологической безопасности и ресурсосбережения
	Вариант 1: 7; Вариант 2: 7

	ОК 10
	Преодоление физических и информационных барьеров, адаптация к условиям среды
	Вариант 1: 9, 13; Вариант 2: 9, 13


II. Тестовые задания
2.1 Тестовые задания для проведения ПА по итогам III семестра в форме семестрового контроля
[bookmark: _Hlk231478825]Форма проведения: письменное тестирование. 
Общее количество тестовых заданий – 13. Два варианта.
Время выполнения: 45 минут.
	Дополнительные материалы и оборудование: 
Бумага, ручка.
Особые условия (для лиц с ОВЗ и инвалидов): увеличение шрифта тестовых материалов, использование программ экранного доступа, увеличение времени выполнения на 30 минут.
При оценивании итоговых результатов теста учитывается выполнение предусмотренных рабочей программой практических работ. В случае невыполнения 50 % практических работ, максимальная оценка не может превышать балл «неудовлетворительно».
Вариант 1
Инструкция: Задания закрытого типа предполагают выбор одного правильного ответа. Задания на установление последовательности требуют записи буквенного кода без знаков препинания. Развернутые ответы оформляются кратко и по существу.
Задание 1.  Формируемая ПК 1.1
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания:
Какая оптимальная глубина перекопки (вспашки) почвы предусмотрена технологией перед закладкой обыкновенного газона? 
А) 5–7 см 
Б) 10–12 см 
В) 20–25 см 
Г) Более 40 см
	Поле для ответа
	



Задание 2. Формируемая ПК 1.1
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания:
Какой уклон необходимо сформировать на плоскостных элементах благоустройства (дорожках, площадках) для обеспечения водоотвода? 
А) 0% 
Б) 0,5–2% (поперечный или продольный) 
В) 5–7% 
Г) Уклон не требуется
	Поле для ответа
	



Задание 3. Формируемая ПК 1.1
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1-3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания:
При посадке древесно-кустарниковых растений корневая шейка должна находиться: 
А) Ниже уровня земли на 5–10 см 
Б) Выше уровня земли на 5–10 см 
В) Строго на уровне поверхности земли после осадки грунта 
Г) На глубине заделки прививки
	Поле для ответа
	




Задание 4. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа на установление последовательности. 
Время выполнения: 3-5 минуты
Инструкция:
Установление последовательности 
Текст задания:
Установите правильную последовательность операций при устройстве основания под садово-парковую дорожку из тротуарной плитки: 
А) Устройство несущего слоя (щебень фракции 20-40 мм) 
Б) Геотекстиль и снятие растительного грунта 
В) Уплотнение грунта дна корыта виброплитой 
Г) Устройство выравнивающего песчаного слоя
	Поле для ответа
	



Задание 5. Формируемая ОК 03
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1-3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания:
Как называется процесс удаления сорной растительности механическим способом в рядах культурных растений? 
А) Мульчирование 
Б) Аэрация 
В) Прополка 
Г) Скарификация
	Поле для ответа
	



Задание 6. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированное с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1-3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания:
Основной агротехнический прием ранней весной для предотвращения выпревания корневой шейки хвойных растений: 
А) Интенсивный полив горячей водой 
Б) Постепенное снятие зимнего укрытия во второй половине дня 
В) Обработка фунгицидами по ледяной корке 
Г) Глубокое рыхление мерзлого кома
	Поле для ответа
	



Задание 7. Формируемая ОК 07
Тип: Закрытого типа на установление последовательности. Время выполнения: 3-5 минуты
Инструкция:
Установление последовательности 
Текст задания:
 Расположите этапы сезонной уборки листвы в городском сквере в соответствии с принципами бережливого производства (с минимизацией вывоза биомассы): 
А) Сбор листвы веерными граблями 
Б) Компостирование здоровой листвы на месте или на полигоне 
В) Дробление части листвы мульчирующей косилкой прямо на газоне 
Г) Вывоз зараженной болезнями листвы на утилизацию
	Поле для ответа
	



Задание 8. Формируемая  ПК 1.2
Тип:  Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1-3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания: 
Для устранения поверхностного уплотнения почвы на футбольном поле применяется: 
А) Известкование 
Б) Аэрация (прокалывание дернины) 
В) Боронование 
Г) Пересев райграса
	Поле для ответа
	



Задание 9. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа с развернутым ответом. 
Время выполнения: 5-7 минуты
Инструкция:
Объем: 3–5 предложений.
Текст задания: 
 Обучающийся имеет нарушение слуха. Опишите алгоритм безопасного взаимодействия бригады при работе со средствами малой механизации (мотокультиватором) на объекте, исключающий риски травматизма данного обучающегося
	Поле для ответа
	



Задание 10. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1-3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа.
Текст задания: 
Признак дефицита азота у газонных трав: 
А) Листья приобретают фиолетовый оттенок 
Б) Равномерное пожелтение старых листьев и слабый рост 
В) Краевой ожог листа 
Г) Межжилковый хлороз молодых листьев
	Поле для ответа
	



Задание 11. Формируемая ПК 1.2
Тип: Закрытого типа на установление последовательности. Время выполнения: 3-5 минуты
Инструкция:
Установление последовательности. 
Текст задания: 
 Установите порядок действий при санитарной обрезке кустарника спиреи японской летом: 
А) Удаление отцветших соцветий (до первого сильного бокового побега) 
Б) Осмотр куста на наличие сухих ветвей 
В) Санитарная вырезка больных и сломанных ветвей «на кольцо» 
Г) Утилизация срезанного материала
	Поле для ответа
	




Задание 12. Формируемая ОК 02
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1-3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа  
Текст задания: 
Каким инструментом целесообразно пользоваться для оперативного расчета объема земляных масс (выемки и насыпи) непосредственно на строительной площадке? 
А) Бумажным транспортиром 
Б) Мобильным приложением-калькулятором объемов или лазерным дальномером с функцией сканирования 
В) Графическим редактором CorelDRAW 
Г) Рулеткой и блокнотом
	Поле для ответа
	



Задание 13. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа. 
Время выполнения: 5-7 минуты
Инструкция:
Развёрнутый ответ  Объем: 4–6 предложений. 
Текст задания: 
Участок имеет сложный рельеф с перепадом высот 1,5 метра. Предложите технологию создания устойчивого террасированного склона. Обоснуйте выбор материалов для подпорной стенки и технологию крепления рулонного газона на крутых участках.
	Поле для ответа
	


Вариант 2
Задание 1. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа на установление последовательности. 
Время выполнения: 1-3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания: 
Какова рекомендуемая толщина плодородного слоя почвы для закладки качественного посевного газона? 
А) 2–3 см 
Б) 5–7 см 
В) 15–20 см 
Г) Толщина не регламентируется
	Поле для ответа
	



Задание 2. Формируемая ПК 1.1
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных и обоснованием выбора. 
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа
Текст задания: 
Какой вид дренажа наиболее эффективен для осушения низинных участков с тяжелыми глинистыми почвами? 
А) Поверхностная ливневая канава 
Б) Горизонтальный трубчатый дренаж на глубине 0,8–1,2 м 
В) Отсыпка участка строительным песком слоем 5 см 
Г) Вертикальные колодцы-иглофильтры
	Поле для ответа
	



Задание 3. Формируемая ПК 1.1
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных 
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа
Текст задания: 
Что такое «балласт» при укладке рулонного газона? 
А) Минеральные удобрения, вносимые под дернину 
Б) Легкое прикатывание катком для обеспечения контакта корней с почвой В) Слой песка под рулоном 
Г) Защитная сетка от птиц
	Поле для ответа
	



Задание 4. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа на установление последовательности. 
Время выполнения: 1-3 минуты
 Инструкция:
Установите правильную последовательность
Текст задания: 
Установите правильную последовательность работ при ремонте просевшей садово-парковой дорожки: 
А) Заполнение пустот щебнем с послойным трамбованием 
Б) Демонтаж поврежденного покрытия 
В) Укладка нового покрытия (плитки/газона) 
Г) Выявление границ просадки и разметка зоны ремонта
	Поле для ответа
	



Задание 5. Формируемая ОК 03
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных 
Время выполнения: 1–3 минуты
 Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания: 
Как называется нижний ярус древостоя в лесопарке, состоящий из деревьев высотой до 10–15 метров? 
А) Подлесок 
Б) Подрост 
В) Второй ярус 
Г) Живой напочвенный покров
	Поле для ответа
	



Задание 6. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных 
Время выполнения: 1–3 минуты
 Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания: 
Оптимальное время суток для полива зеленых насаждений в летний период для снижения потерь воды на испарение: 
А) Полдень (12:00–14:00) 
Б) Раннее утро (до 09:00) или вечер (после 18:00) 
В) Ночь (после полуночи) 
Г) Время суток не имеет значения
	Поле для ответа
	



Задание 7. Формируемая ОК 07
Тип: Закрытого типа на установление последовательности 
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Установите последовательность
Текст задания: 
Расположите действия по подготовке техники к зимнему хранению (консервации) мотокосы: 
А) Смазка редуктора и металлических частей консервационной смазкой 
Б) Слив остатков топливной смеси из бака 
В) Внешняя очистка от грязи и травы 
Г) Хранение в сухом помещении
	Поле для ответа
	



Задание 8. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированный с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных 
Время выполнения: 1–3 минуты
 Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания: 
Метод борьбы с кротовинами на партерном газоне, не нарушающий целостность дернины: 
А) Заливка ходов водой под давлением 
Б) Установка вибрационных или ультразвуковых отпугивателей 
В) Применение ядохимикатов 
Г) Перекопка всего участка
	Поле для ответа
	



Задание 9. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа с развернутым ответом
Время выполнения: 5–10 минуты
Инструкция:
Объем: 3–5 предложений 


Текст задания: 
Обучающийся использует кресло-коляску. Предложите эргономичный способ организации рабочего места при выполнении операции «пересадка рассады цветов в кассеты», чтобы исключить перенапряжение плечевого пояса.
	Поле для ответа
	



Задание 10. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированный с выбором одним одного верного ответа из четырех
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа 
Текст задания: 
Чем опасно оставление свежего среза крупномерного дерева необработанным более чем на 2 часа в солнечную погоду? 
А) Ускоренным ростом новых побегов 
Б) Инфицированием древесины грибками и дереворазрушающими насекомыми через подсохшую раневую ткань 
В) Выделением токсичного кислорода 
Г) Изменением цвета коры
	Поле для ответа
	



Задание 11. Формируемая ПК 1.2
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Установление последовательности  
Текст задания: 
Установите порядок действий при устранении дефекта «провисание цепи качелей» как элемента малых архитектурных форм: 
А) Демонтаж старой цепи 
Б) Проверка надежности узлов крепления стоек к анкерам 
В) Монтаж новой оцинкованной цепи с фиксацией шплинтами 
Г) Определение степени износа звеньев и расчет необходимой длины замены
	Поле для ответа
	



Задание 12. Формируемая ОК 02
Тип: Комбинированный с выбором одним одного верного ответа из четырех
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного варианта ответа
 Текст задания: 
Для фиксации разбивочного чертежа (посадочного плана) в полевых условиях и выноса проекта в натуру используется: 
А) Обычный компас 
Б) GPS-навигатор или электронный тахеометр 
В) Справочник дендролога 
Г) Карманный фонарь
	Поле для ответа
	






Задание 13. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа 
Время выполнения: 5–10 минуты
Инструкция:
Развёрнутый ответ
Объем: 4–6 предложений. 
Текст задания:
Объект расположен в зоне сильных техногенных ветров (аэродинамическая труба между зданиями). Спроектируйте систему живой изгороди для защиты территории. Обоснуйте выбор пород (ажурная или плотная структура кроны) и укажите необходимость устройства ветрозащитного экрана в первые два года.
	Поле для ответа
	


III. Ключи к тестовым заданиям
	№ зад.
	Вариант 1
	Вариант 2

	1
	В
	В

	2
	Б
	Б

	3
	В
	Б

	4
	В → А → Г → Б
	Г → Б → А → В

	5
	В
	В

	6
	Б
	Б

	7
	В → А → Б → Г
	В → Б → А → Г

	8
	Б
	Б

	9
	Текст (см. ниже)
	Текст (см. ниже)

	10
	Б
	Б

	11
	Б → В → А → Г
	А → Г → Б → В

	12
	Б
	Б

	13
	Текст (см. ниже)
	Текст (см. ниже)


Критерии оценки развернутых ответов (задания 9, 13):
· 1 балл: Ответ содержит фактические ошибки, логика нарушена, рекомендации неприменимы.
· 2 балла: Допущены неточности в терминах или технологии, обоснование частичное.
· 3 балла: Технологии выбраны верно, обоснованы с точки зрения физиологии растений или строительных норм, соблюдена техника безопасности и специфика работы с лицами с ОВЗ.



Эталонные ответы на открытые вопросы:
Вариант 1:
· Задание 9: Для компенсации нарушения слуха визуальные каналы связи становятся основными. Бригада обязана использовать единую систему жестовых сигналов (например, поднятая рука — стоп двигатель, круговое движение — запуск), утвержденную нарядом-допуском. Перед запуском мотокультиватора оператор обязан установить зрительный контакт с обучающимся. Радиофицированные наушники противопоказаны, поэтому зона работы техники ограничивается визуально размеченным периметром, а перемещение техники за спиной обучающегося категорически запрещено.
· Задание 13: Применяется технология террасирования с устройством врезных ступеней или серпантина. Для удержания грунта возводятся подпорные стенки из габионов или модульных бетонных блоков с системой шип-паз, обеспечивающих дренаж. На склонах крутизной более 25° перед раскаткой рулонного газона устанавливается противоэрозионная георешетка или биомат. Газон крепится U-образными садовыми скобами (биоанкерами) через каждые 30–40 см по сетке, чтобы предотвратить сползание дернины до момента укоренения.
Вариант 2:
· Задание 9: Высота рабочего стола регулируется так, чтобы локти обучающегося находились под углом 90 градусов, а кисти свободно лежали на столешнице без подъема плеч. Кассетные поддоны размещаются на вращающейся платформе (турнетке) в пределах вытянутой руки кресла-коляски, что исключает необходимость тянуться. Все инструменты (совки, лейки) располагаются в настенном органайзере на доступной высоте, исключая наклоны и подъем тяжестей с пола.
· Задание 13: Оптимальна ажурная многорядная живая изгородь (шаг посадки 1–1,5 м), которая снижает скорость ветра постепенно, создавая завихрения, а не отражая поток вниз (как плотная стена). Первый ряд (ветроуловитель): быстрорастущие виды (ива, береза повислая). Второй ряд (основной): устойчивые породы (ель колючая, боярышник, сирень венгерская). В первые два года обязательно устройство временного экрана из фасадной затеняющей сетки (30–50%) на опорах, высаженные саженцы подвязываются к индивидуальным кольям «восьмеркой» для предотвращения выламывания корневого кома.

2.2 Тестовые задания для проведения ПА по итогам III семестра в форме семестрового контроля
Форма проведения: письменное тестирование. 
Общее количество тестовых заданий – 14. Два варианта.
Время выполнения: 45 минут.
	Дополнительные материалы и оборудование: 
Бумага, ручка.
Особые условия (для лиц с ОВЗ и инвалидов): увеличение шрифта тестовых материалов, использование программ экранного доступа, увеличение времени выполнения на 30 минут.
При оценивании итоговых результатов теста учитывается выполнение предусмотренных рабочей программой практических работ. В случае невыполнения 50 % практических работ, максимальная оценка не может превышать балл «неудовлетворительно».

Вариант 1
Задание 1. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Какова минимальная ширина траншеи при посадке живой изгороди из однорядной посадки кустарников?
А) 20 см
Б) 40 см
В) 60–70 см
Г) 100 см
	Поле для ответа
	



Задание 2. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа 
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Какой материал используется в качестве выравнивающего (монтажного) слоя при укладке тротуарной плитки на бетонном основании?
А) Крупный щебень фракции 40–70 мм
Б) Сухая цементно-песчаная смесь
В) Глина
Г) Геотекстиль
	Поле для ответа
	



Задание 3. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты 
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
При посадке саженца с открытой корневой системой размер посадочной ямы должен превышать размах корней:
А) На 2–3 см во все стороны
Б) На 10–15 см во все стороны
В) В 2 раза по ширине и глубине
Г) Размер ямы не зависит от размера корневой системы

	Поле для ответа
	


Задание 4. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа

Время выполнения: 3–5 минут
Инструкция: 
Установить последовательность
Текст задания:
Установите правильную последовательность работ при укладке рулонного газона:
А) Прикатывание газона катком массой 50–100 кг
Б) Снятие растительного грунта и планировка основания
В) Нарезка рулонов по размеру и укладка вразбежку
Г) Внесение стартовых удобрений и обильный полив
	Поле для ответа
	



Задание 5. Формируемая ОК 03
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты 
Инструкция: 
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Как называется верхний слой плодородной почвы, образующийся в естественных условиях под травянистой растительностью и используемый при озеленении?
А) Супесь
Б) Дернина
В) Торф верховой
Г) Песчаная подушка
	Поле для ответа
	



Задание 6. Формируемая ПК 1.2
Тип: 
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Какой вид обрезки проводится у липы мелколистной в декоративной форме «шар» для поддержания заданной геометрии кроны?
А) Санитарная обрезка
Б) Формовочная (топиарная) стрижка
В) Омолаживающая обрезка
Г) Обрезка «на кольцо»
	Поле для ответа
	



Задание 7. Формируемая ОК 07
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 3–5 минут 
Инструкция:
Установление последовательности.
Текст задания:
Расположите этапы компостирования растительных отходов с участка в соответствии с принципами ресурсосбережения:
А) Укладка слоя зелёной массы слоем 20–30 см
Б) Перемешивание компостной кучи лопатой или вилами (аэрация)
В) Сортировка: больные и поражённые вредителями растения — в отдельную кучу для сжигания
Г) Укрытие компостной кучи торфом или землёй слоем 5 см для сохранения влаги
	Поле для ответа
	



Задание 8. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированного типа
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Основной признак того, что садово-парковая дорожка из тротуарной плитки требует ремонта просевшего участка:
А) Изменение цвета плитки под воздействием солнца
Б) Образование луж после дождя и перепад уровня соседних плиток более 2 см
В) Появление мха в швах между плитками
Г) Наличие песка в швах
	Поле для ответа
	



Задание 9. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа с развёрнутым ответом.
Время выполнения: 5–7 минут
Инструкция: Объём 3–5 предложений.
Текст задания:
Обучающийся с нарушением зрения (остаточное зрение) выполняет разбивку цветника по посадочному чертежу. Опишите алгоритм адаптации рабочего процесса, обеспечивающий точность переноса рисунка цветника в натуру и безопасность работы.
	Поле для ответа
	



Задание 10. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированный
Время выполнения: 1–3 минуты 
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Признак дефицита калия у декоративных растений:
А) Равномерное пожелтение старых листьев
Б) Краевой ожог (побурение краёв) листьев и слабый рост побегов
В) Межжилковый хлороз молодых листьев
Г) Покраснение стеблей и листьев
	Поле для ответа
	



Задание 11. Формируемая ПК 1.2
Тип: Закрытого
Время выполнения: 3–5 минут
Инструкция:
Установление последовательности.
Текст задания:
Установите порядок действий при ремонте садовой скамьи (малая архитектурная форма) с дефектом «гниение деревянного сиденья»:
А) Демонтаж повреждённого сиденья и зачистка мест крепления
Б) Осмотр конструкции: проверка каркаса, крепежа, наличия коррозии
В) Установка нового сиденья из обработанной антисептиком доски и фиксация болтами
Г) Нанесение защитного лакокрасочного покрытия на отремонтированный элемент
	Поле для ответа
	



Задание 12. Формируемая ОК 02
Тип: Комбинированный
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция:
Выбор одного верного ответа
Текст задания:
Какой цифровой инструмент позволяет оперативно определить площадь сложного участка неправильной формы для расчёта нормы высева газонных трав?
А) Калькулятор мобильного телефона
Б) Приложение для спутникового измерения площадей (например, GIS-приложение с функцией обводки контура)
В) Электронная таблица Excel
Г) Сканер штрих-кодов
	Поле для ответа
	



Задание 13. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа.
Время выполнения: 5–7 минут
Инструкция: 
Развёрнутый ответ, объём 4–6 предложений.
Текст задания:
Объект озеленения расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод (0,4 м от поверхности) и тяжёлой суглинистой почвой. Предложите технологию осушения и подготовки грунта для посадки древесно-кустарниковых растений. Обоснуйте выбор типа дренажа, глубину заложения и необходимость устройства насыпных холмов (гряд) для посадки.
	Поле для ответа
	



Вариант 2

Задание 1. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция: 
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Какова рекомендуемая норма высева семян газонных трав при устройстве обыкновенного (паркового) газона?
А) 5–10 г/м²
Б) 20–30 г/м²
В) 50–70 г/м²
Г) 100–120 г/м²
	Поле для ответа
	



Задание 2. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция: 
Выбор одного верного ответа
Текст задания:
Какой материал применяется в качестве геотекстильного разделительного слоя при устройстве садово-парковой дорожки для предотвращения перемешивания щебня с грунтом?
А) Полиэтиленовая плёнка
Б) Нетканый геотекстиль плотностью 150–200 г/м²
В) Рубероид
Г) Мембрана ПВХ
	Поле для ответа
	



Задание 3. Формируемая ПК 1.1
Тип: Комбинированного типа
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция: 
Выбор одного верного ответа
Текст задания:
При посадке крупномерного дерева с комом земли размер кома измеряется:
А) По диаметру ствола на высоте 1,3 м (в сантиметрах, умноженных на 10)
Б) По высоте дерева (в метрах, умноженных на 5)
В) Произвольно, в зависимости от наличия техники
Г) Только по диаметру корневой шейки
	Поле для ответа
	



Задание 4. Формируемая ПК 1.1
Тип: Закрытого типа
Время выполнения: 3–5 минут 
Инструкция:
Установление последовательности
Текст задания:
Установите правильную последовательность работ при посадке саженца дерева с открытой корневой системой:
А) Засыпка посадочной ямы плодородным грунтом с послойным уплотнением
Б) Обработка корней глиняно-торфяной болтушкой или корнеобразователем
В) Разметка и выкопка посадочной ямы
Г) Установка опорных кольев и подвязка саженца «восьмёркой»
	Поле для ответа
	



Задание 5. Формируемая ОК 03
Тип: Комбинированного типа
Время выполнения: 1–3 минуты 
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Как называется горизонтальная площадка с уплотнённым основанием, на которую монтируется тротуарное покрытие из плитки?
А) Подстилающий слой
Б) Корыто
В) Дерновый слой
Г) Гумусовый горизонт
	Поле для ответа
	



Задание 6. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированного типа
Время выполнения: 1–3 минуты 
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
В какой период проводится санитарная обрезка сухих и повреждённых ветвей у лиственных декоративных деревьев?
А) В период активной вегетации (июнь–июль)
Б) В период покоя (поздняя осень или ранняя весна до набухания почек)
В) В период цветения
Г) Только в октябре
	Поле для ответа
	



Задание 7. Формируемая ОК 07
Тип: Закрытого типа 
Время выполнения: 3–5 минут
Инструкция:
Установление последовательности.
Текст задания:
Расположите этапы экологически безопасной подготовки дождевой (ливневой) воды для повторного использования при поливе зелёных насаждений:
А) Фильтрация воды через песчано-гравийный фильтр
Б) Сбор дождевой воды с кровли в водосборную систему
В) Направление очищенной воды в накопительную ёмкость с насосом для полива
Г) Отстаивание воды в приёмном колодце для осаждения крупного мусора и листьев
	Поле для ответа
	



Задание 8. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированного типа
Время выполнения: 1–3 минуты 
Инструкция:
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Что является основным признаком повреждения системы автоматического полива, требующим немедленного ремонта?
А) Изменение цвета спринклерных головок под действием солнца
Б) Появление фонтана воды или обильного подтопления участка в зоне прокладки труб при включении системы
В) Неравномерный окрас газона в осенний период
Г) Шум воды в трубах при выключенном насосе
	Поле для ответа
	



Задание 9. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа с развёрнутым ответом.
Время выполнения: 5–10 минут
Инструкция: 
Объём 3–5 предложений.
Текст задания:
Обучающийся с нарушением опорно-двигательного аппарата (передвигается на костылях) выполняет работу по укладке рулонного газона на небольшом участке. Предложите организацию рабочего процесса, исключающую риск потери равновесия при наклонах и переноске рулонов.
	Поле для ответа
	



Задание 10. Формируемая ПК 1.2
Тип: Комбинированного типа
Время выполнения: 1–3 минуты 
Инструкция: 
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Чем опасно мульчирование приствольного круга древесных растений слоем органической мульчи более 10 см, уложенным вплотную к стволу?
А) Усилением роста корневой системы
Б) Подопреванием коры ствола, развитием грибных инфекций и загниванием корневой шейки
В) Ускорением цветения
Г) Повышением морозостойкости растения
	Поле для ответа
	



Задание 11. Формируемая ПК 1.2
Тип: Закрытого типа
Инструкция: 
Установление последовательности.
Время выполнения: 3–5 минут
Текст задания:
Установите порядок действий при устранении дефекта «протекание соединения трубы» в системе садового автополива:
А) Выемка грунта в зоне повреждения до обнажения стыка трубы
Б) Выключение насоса и сброс давления в системе полива
В) Сборка и испытание отремонтированного участка под давлением
Г) Замена уплотнительного кольца или обрезка повреждённого участка с установкой компрессионной муфты
	Поле для ответа
	



Задание 12. Формируемая ОК 02
Тип: Комбинированного типа
Время выполнения: 1–3 минуты
Инструкция: 
Выбор одного верного ответа.
Текст задания:
Какое программное средство целесообразно использовать для составления ведомости объёмов работ и сметы на благоустройство небольшого объекта?
А) Текстовый редактор без функций расчёта
Б) Электронные таблицы (Excel, Calc) с формулами для автоматического подсчёта объёмов и стоимости
В) Графический редактор для растровых изображений
Г) Браузер без специализированных расширений
	Поле для ответа
	



Задание 13. Формируемая ОК 01, ОК 10, ПК 1.1
Тип: Открытого типа.
Время выполнения: 5–10 минут
Инструкция: 
Развёрнутый ответ, объём 4–6 предложений.
Текст задания:
Территория объекта озеленения расположена в зоне с суровым климатом: продолжительные морозы до −35 °C, сильные ветры, малоснежные зимы. Предложите комплекс мероприятий по защите вновь посаженных декоративных древесно-кустарниковых растений в первую зиму. Обоснуйте выбор материалов для укрытия, способ мульчирования приствольных кругов и необходимость устройства ветрозащитных экранов.
	Поле для ответа
	



Ключи к тестовым заданиям
	№ зад.
	Вариант 1
	Вариант 2

	1
	В
	Б

	2
	Б
	Б

	3
	Б
	А

	4
	Б → В → А → Г
	В → Б → А → Г

	5
	Б
	А

	6
	Б
	Б

	7
	В → А → Б → Г
	Б → Г → А → В

	8
	Б
	Б

	9
	Текст (см. ниже)
	Текст (см. ниже)

	10
	Б
	Б

	11
	Б → А → В → Г
	Б → А → Г → В

	12
	Б
	Б

	13
	Текст (см. ниже)
	Текст (см. ниже)



Критерии оценки развёрнутых ответов (задания 9, 13)
· 1 балл: Ответ содержит фактические ошибки, логика нарушена, рекомендации неприменимы.
· 2 балла: Допущены неточности в терминах или технологии, обоснование частичное.
· 3 балла: Технологии выбраны верно, обоснованы с точки зрения физиологии растений или строительных норм, соблюдена техника безопасности и специфика работы с лицами с ОВЗ.

Эталонные ответы на открытые вопросы
Вариант 1:
Задание 9: Для обучающегося с остаточным зрением посадочный чертёж масштабируется и печатается в увеличенном формате (А3 и крупнее) с контрастной цветовой маркировкой зон посадки. Перенос рисунка в натуру производится с помощью шнура-причалки и деревянных колышков с яркими наконечниками, которые устанавливаются по ориентирам, доступным для осязания и визуального контроля на близком расстоянии. Расстояние между растениями контролируется шаблоном-меркой (рейка с делениями), а не визуально. Работа ведётся в паре со зрячим напарником, который осуществляет контроль со стороны, а обучающийся выполняет операции, требующие тактильного контроля (разметка, высадка).
Задание 13: При уровне грунтовых вод 0,4 м необходим закрытый трубчатый дренаж из перфорированных труб в фильтрующей обёртке из геотекстиля, заложенный на глубину 0,8–1,0 м с уклоном 0,5–1 см на погонный метр в сторону водоприёмного колодца. Расстояние между дренами — 8–12 м в зависимости от водопроницаемости грунта. После устройства дренажа поверхность спланированного участка подсыпается привозным плодородным грунтом слоем 20–30 см. Посадка деревьев и кустарников производится на искусственные насыпные холмы (гряды) высотой 30–50 см и шириной основания 1,5–2 м, что обеспечивает поднятие корневой шейки выше уровня грунтовых вод и предотвращает застой влаги в корнеобитаемом слое.
Вариант 2:
Задание 9: Рулоны газона раскладываются по периметру участка заранее зрячим напарником или складируются на тележке-платформе на колёсах, чтобы исключить переноску рулонов массой 15–20 кг вручную. Укладка рулонов производится из положения стоя или с упором на одно колено, без глубоких наклонов — рулон разворачивается от себя с использованием специального крюка-захвата с длинной рукоятью, позволяющего работать в вертикальном положении туловища. Рабочая зона ограничивается верёвочным ограждением для предотвращения случайного спотыкания о края уже уложенного газона. Прикатывание производится лёгким катком с длинной ручкой, исключающим наклоны.
Задание 13: В первую зиму после посадки молодые растения укрываются воздухопроницаемыми материалами — еловым лапником в 2–3 слоя или нетканым укрывным материалом (спанбонд плотностью 60 г/м²) на каркасе из тонких реек, исключающем контакт ткани с ветвями. Приствольные круги мульчируются торфом или измельчённой корой слоем 5–7 см (не более 10 см) на радиус 50–70 см от ствола, что защищяет корни от промерзания и сохраняет влагу. С наветренной стороны устанавливаются временные экраны из затеняющей сетки на опорах высотой 1,5–2 м, которые снижают скорость ветра и предотвращают иссушение и выламывание саженцев. Весной укрытие снимается поэтапно после схода снежного покрова, в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.
Критерии оценивания
Максимальное количество баллов за работу — 33 (12 заданий закрытого типа по 2 балла + 1 задание открытого типа по 9 баллам: задание 9 — 3 балла, задание 13 — 3 балла).
Альтернативная схема: каждое задание закрытого типа — 2 балла, каждое открытое — 3 балла. Итого: 22 задания закрытого × 2 + 2 задания открытых × 3 = 30 баллов.
	Количество баллов
	Оценка

	27–30 (90–100%)
	«Отлично» (5)

	24–26 (80–89%)
	«Хорошо» (4)

	21–23 (70–79%)
	«Удовлетворительно» (3)

	Менее 21 (менее 70%)
	«Неудовлетворительно» (2)




